Приложение № 6

Материалы для замены на аналоги

№ п/п | Шифр ресурса ТССЦ-2001 МО | Действующая ФСНБ | Шифр аналога ресурса ТССЦ-2001 МО (или КТЦ) | Аналог для учета в расценках | Проходит по расценкам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 101-0223 | Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | нет | Грунтовка ГФ-021 черная | ТЕР27-09-008-01
2 | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм | нет | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 8 мм | ТЕР11-01-027-05
3 | 101-0359 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белые | 101-0358 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белые | ТЕР15-01-047-01÷ТЕР15-01-047-12
4 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 | В сборниках ТЕР01; ТЕР05; ТЕР08; ТЕР09; ТЕР10; ТЕР11; ТЕР14; ТЕР15; ТЕР16; ТЕР17; ТЕР18; ТЕР19; ТЕР20; ТЕР22; ТЕР24; ТЕР25; ТЕР27; ТЕР30; ТЕР34; ТЕРр58; ТЕРр65; ТЕРм06; ТЕРм07; ТЕРм10; ТЕРм12
5 | 101-0389 | Краски масляные земляные марки МА-0115 охра | 101-0433 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15 | ТЕР11-01-021-01÷ТЕР11-01-021-03; ТЕРм10-04-001-01÷ТЕРм10-04-001-09; ТЕРм10-04-014-01÷ТЕРм10-04-014-05; ТЕРм10-04-018-11; ТЕРм10-04-018-12; ТЕРм10-04-050-01÷ТЕРм10-04-050-03; ТЕРм10-04-052-01÷ТЕРм10-04-052-11; ТЕРм10-07-074-01÷ТЕРм10-07-074-08; ТЕРм12-01-077-01÷ТЕРм12-01-077-11
6 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15 | ТЕР15-04-024-02; ТЕР15-04-024-09; ТЕР15-04-025-02; ТЕР15-04-025-09; ТЕР15-04-025-11; ТЕР15-04-026-02; ТЕР15-04-026-07; ТЕР15-04-026-09; ТЕР30-04-007-01; ТЕР30-04-008-01; ТЕР30-04-009-01; ТЕРр62-3-1÷ТЕРр62-3-4; ТЕРр62-4-1÷ ТЕРр62-4-12; ТЕРр62-5-1÷ТЕРр62-5-4; ТЕРр62-8-1÷ТЕРр62-8-6; ТЕРр62-9-1÷ ТЕРр62-9-18; ТЕРр62-10-1÷ТЕРр62-10-6; ТЕРр62-13-1÷ТЕРр62-13-3; ТЕРр62-14-1 ÷ТЕРр62-14-3; ТЕРр62-15-1÷ТЕРр62-15-3; ТЕРр62-32-1÷ТЕРр62-32-4; ТЕРр62-33-1; ТЕРр62-33-2; ТЕРр62-34-1; ТЕРр62-34-2; ТЕРр62-38-1
7 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | 101-3243 | Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки швов | ФЕР07-01-036-03; ФЕР07-01-036-04; ФЕР07-01-037-03; ФЕР07-01-037-04; ФЕР07-08-001-01÷ФЕР07-08-001-04; ФЕР07-08-006-01÷ФЕР07-08-006-04; ФЕР12-01-007-04; ФЕР14-01-007-02; ФЕР23-01-005-01÷ФЕР23-01-005-10; ФЕР23-01-011-01÷ФЕР23-01-011-10; ФЕР23-01-013-01÷ФЕР23-01-013-06
8 | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | 101-2695 | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | ТЕР06-01-107-01÷ТЕР06-01-107-04; ТЕР27-04-016-01÷ТЕР27-04-016-07; ТЕР27-11-012-01÷ТЕР27-11-012-08; ТЕР30-01-010-01; ТЕР30-01-012-01; ТЕР30-01-019-01; ТЕР30-01-020-01; ТЕР30-01-020-02; ТЕР30-01-021-01; ТЕР30-01-021-02; ТЕР30-01-023-01; ТЕР30-01-024-01÷ТЕР30-01-024-04; ТЕР30-02-014-01÷ТЕР30-02-014-03; ТЕР30-02-024-01; ТЕР30-02-032-01; ТЕР30-05-001-04; ТЕР30-08-009-01; ТЕР30-08-012-01÷ТЕР30-08-012-03; ТЕР30-08-025-01÷ТЕР30-08-025-04; ТЕР30-08-030-02; ТЕР30-08-047-01; ТЕР30-08-048-01; ТЕР30-08-049-01; ТЕР30-08-050-01; ТЕР31-01-031-01; ТЕР31-01-031-02; ТЕР31-01-088-01
9 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый РК-420-1.0 | нет | Рубемаст РНК-400 | ТЕР66-47-1; ТЕР66-47-2; ТЕР66-47-3; ТЕР66-47-4; ТЕР66-47-5; ТЕР66-47-6
10 | 101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | нет | Рубемаст РНП-400 | ФЕРм14-01-001-03; ФЕРм14-01-012-03; ФЕРм14-01-002-01÷ФЕРм14-01-002-03; ФЕРм14-01-003-01; ФЕРм14-01-003-02; ФЕРм14-01-010-01; ФЕРм14-01-010-02; ФЕРм14-01-011-01÷ФЕРм14-01-011-04; ФЕРм14-01-012-01; ФЕРм14-01-012-02; ФЕРм14-01-013-01÷ФЕРм14-01-013-09; ФЕРм14-01-014-01; ФЕРм14-01-014-02; ФЕРм14-01-020-01; ФЕРм14-01-020-02; ФЕРм14-01-030-01÷ФЕРм14-01-030-10; ФЕРм14-01-031-01÷ФЕРм14-01-031-07; ФЕРм14-01-040-01÷ФЕРм14-01-040-06; ФЕРм14-02-001-01÷ФЕРм14-02-001-19; ФЕРм14-02-002-01÷ФЕРм14-02-002-22; ФЕРм14-02-010-01÷ФЕРм14-02-010-27; ФЕРм14-02-011-01÷ФЕРм14-02-011-33; ФЕРм14-02-012-01÷ФЕРм14-02-012-22; ФЕРм14-02-020-01÷ФЕРм14-02-020-24; ФЕРм14-02-030-01÷ФЕРм14-02-030-27; ФЕРм14-02-031-01÷ФЕРм14-02-031-20; ФЕРм14-02-040-01÷ФЕРм14-02-040-30
11 | 101-1102 | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235 | 101-1026 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп | ТЕР30-01-022-01; ТЕР30-08-009-01
12 | 101-1144 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки Ст3кп1 | 101-5211 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255 | ТЕР05-01-180-01
13 | 101-1145 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ | 101-5211 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255 | ТЕР05-01-011-01÷ТЕР05-01-011-12; ТЕР05-01-012-01÷ТЕР05-01-012-12; ТЕР05-01-094-01÷ТЕР05-01-094-03; ТЕР05-01-176-01÷ТЕР05-01-176-06; ТЕР05-01-182-01÷ТЕР05-01-182-06;
14 | 101-1695 | Мастика герметизирующая | 101-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | ФЕР 10-02-020-04; ФЕР 10-02-020-05; ФЕР 12-01-027-01; ФЕР 12-01-027-02; ФЕР 12-01-027-03; ФЕРм 08-01-025-03; ФЕРм 08-01-025-04; ФЕРм 08-01-025-05; ФЕРм 08-01-025-06
15 | 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | ТЕР11-01-005-01; ТЕР12-01-002-01÷ТЕР12-01-002-06; ТЕР12-01-004-01÷ТЕР12-01-004-03; ТЕР12-01-005-01; ТЕР12-01-006-01; ТЕР21-01-001-01÷ТЕР21-01-001-04; ТЕР21-01-002-01÷ТЕР21-01-002-04; ТЕР21-01-003-01; ТЕР21-01-003-02; ТЕР21-01-004-01; ТЕР21-01-004-02; ТЕР21-01-005-01; ТЕР21-01-005-02; ТЕР21-01-011-01÷ТЕР21-01-011-04; ТЕР21-01-012-01÷ТЕР21-01-012-04; ТЕР21-01-013-01; ТЕР21-01-013-02; ТЕР21-01-014-01; ТЕР21-01-014-02; ТЕР26-01-052-01; ТЕР29-01-016-01÷ТЕР29-01-016-03; ТЕРр58-28-1
16 | 101-1796 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 | ТЕР05-01-093-01; ТЕР05-01-094-01
17 | 101-1827 | Лак масляный МА-592 | 101-0503 | Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов | ФЕР15-01-049-04; ФЕР15-01-049-04; ФЕР15-01-049-05; ФЕР15-01-049-06; ФЕР15-01-049-07; ФЕР15-01-049-08; ФЕР15-01-049-09; ФЕР15-01-049-10; ФЕР15-01-049-11; ФЕР15-04-039-01; ФЕР15-04-039-02; ФЕР15-04-039-03; ФЕР15-04-039-04; ФЕР15-04-039-05; ФЕР15-04-039-06; ФЕР15-04-039-07; ФЕР15-04-039-08; ФЕРр62-18-1
18 | 101-2250 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | нет | Сталь угловая оцинкованная, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | ТЕРм11-01-001-01; ТЕРм11-01-001-02; ТЕРм11-01-001-07; ТЕРм11-01-001-08; ТЕРм11-01-002-04; ТЕРм11-01-002-05; ТЕРм11-01-002-06
19 | 101-2255 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм | нет | Сталь швеллерная оцинкованная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм | ТЕРм11-07-001-04
20 | 101-2257 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | нет | Сталь швеллерная оцинкованная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | ТЕРм11-01-001-03; ТЕРм11-01-001-04; ТЕРм11-01-001-05; ТЕРм11-01-001-07; ТЕРм11-01-001-08; ТЕРм11-01-002-04; ТЕРм11-01-002-05; ТЕРм11-01-002-06; ТЕРм12-07-004-01; ТЕРм12-07-004-02
21 | 101-2344 | Смазка УС-3 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | ТЕРм03-02-072-01; ТЕРм03-02-072-02
22 | 101-2345 | Смазка ВНИИНП-226 | нет | Смазка ВНИИНП-219 | ТЕРм13-01-024-07
23 | 101-2387 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | нет | Макрофлекс FX130 Акриловый герметик | ТЕР10-05-008-01; ТЕР10-05-008-02; ТЕР10-05-009-01; ТЕР10-05-010-01; ТЕР10-06-037-01; ТЕР10-05-037-02; ТЕР10-05-038-01; ТЕР10-05-039-01
24 | 101-1849 | Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М | нет | Уплотнитель оконный белый | ТЕР15-05-020-01; ТЕР15-05-020-02; ТЕР29-01-180-01; ТЕР29-01-180-02; ТЕР29-01-180-03
25 | 101-2422 | Грунтовка полимерная Colzumix | нет | Грунтовка полимерная | нет
26 | 101-2426 | Краска «Plastiroute» | нет | Холодный пластик для дорожной разметки ХП-1 белый, со стеклошариками | ТЕР 27-09-019-01
27 | 101-3507 | Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая | нет | Краска для дорожной разметки Грида АК-Дор 1.01, белая | нет
28 | 101-4894 | Клей марки "Griffon HT-120" Adelant | КТЦ 24.3.01.05-0001М | Клей ПВХ/ХПВХ "Griffon HT-120" | ТЕР16-04-003-01 ÷ ТЕР16-04-003-03
29 | 101-5410 | Аноды латунные марки Л62 | нет | Аноды латунные марки Л63 | нет
30 | 101-6259 | Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент А | КТЦ 14.5.11.01-0003М | Конструкционная тиксотропная эпоксидная шпатлевка Этал-01447СВ со стекловолокном двухкомпонентная, компонент А | ТЕР30-08-070-01÷ТЕР30-08-070-03; ТЕР46-08-022-09÷ТЕР46-08-022-14
31 | 101-6260 | Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент В | КТЦ 14.5.11.01-0004М | Конструкционная тиксотропная эпоксидная шпатлевка Этал-01447СВ со стекловолокном двухкомпонентная, компонент B | ТЕР30-08-070-01÷ТЕР30-08-070-03; ТЕР46-08-022-09÷ТЕР46-08-022-14
32 | 101-6261 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace 4500, компонент А | нет | Двухкомпонентная, эпоксидная смола для установки холстовых материалов Рекс Эпо Резин | ТЕР30-08-070-01, ТЕР 30-08-070-03, ТЕР 30-08-070-05
33 | 101-6262 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace 4500, компонент В | нет | Двухкомпонентная, эпоксидная смола для установки холстовых материалов Рекс Эпо Резин | ТЕР30-08-070-01, ТЕР 30-08-070-03, ТЕР 30-08-070-05
34 | 101-6263 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace ADH 4000, компонент А | нет | Двухкомпонентный эпоксидный клей Рекс Фикс Эпо Э | ТЕР30-08-070-01, ТЕР30-08-070-02, ТЕР 30-08-070-04
35 | 101-6264 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace ADH 4000, компонент В | нет | Двухкомпонентный эпоксидный клей Рекс Фикс Эпо Э | ТЕР30-08-070-01, ТЕР30-08-070-02, ТЕР 30-08-070-04
36 | 101-6270 | Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (600 мл) | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | нет
37 | 101-6271 | Паста гидроизоляционная расширяющаяся MasterSeal 912 (MASTERFLEX 612W ) (310 мл) | нет | Саморасширяющийся полимерно-бентонитовый герметик Nippon Ace 600+ 310 мл | нет
38 | 101-7410 | Средство MasterKure 216 на парафиновой основе по уходу за свежеуложенным бетоном | нет | ЦМИД-ВПС (Пленкообразующий состав на парафиновой основе, предназначенный для ухода за свежеуложенным бетоном) | нет
39 | 103-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 80мм, толщина стенки 7,9мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 80мм | ТЕР16-01-001-02; ТЕР16-01-002-02; ТЕР22-01-006-02; ТЕР22-01-007-02
40 | 103-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100мм, толщина стенки 8,3мм | 103-8044 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 100мм (ТУ 14-154-23-90) | ТЕР16-01-001-03; ТЕР16-01-002-03; ТЕР22-01-006-03; ТЕР22-01-007-03
41 | 103-0635 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 125мм, толщина стенки 8,7мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 125мм | ТЕР16-01-001-04; ТЕР16-01-002-04; ТЕР22-01-006-04
42 | 103-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150мм, толщина стенки 9,2мм | 103-8045 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 150мм (ТУ 14-154-23-90) | ТЕР16-01-001-05; ТЕР16-01-002-05; ТЕР22-01-006-05; ТЕР22-01-007-04
43 | 103-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200мм, толщина стенки 10,1мм | 103-8046 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 200мм (ТУ 14-154-23-90) | ТЕР16-01-001-06; ТЕР16-01-002-06; ТЕР22-01-006-06; ТЕР22-01-007-05
44 | 103-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250мм, толщина стенки 11мм | 103-8047 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 250мм (ТУ 14-154-23-90) | ТЕР16-01-001-07; ТЕР16-01-002-07; ТЕР22-01-006-07; ТЕР22-01-007-06
45 | 103-0639 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300мм, толщина стенки 11,9мм | 103-8048 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 300мм (ТУ 14-154-23-90) | ТЕР16-01-001-08; ТЕР16-01-002-08; ТЕР22-01-006-08; ТЕР22-01-007-07
46 | 103-0640 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 350мм, толщина стенки 12,8мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 350мм | ТЕР16-01-001-09; ТЕР16-01-002-09; ТЕР22-01-006-09
47 | 103-0641 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400мм, толщина стенки 13,8мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 400мм | ТЕР16-01-001-10; ТЕР16-01-002-10; ТЕР22-01-006-10
48 | 103-0642 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 500мм, толщина стенки 15,6мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 500мм | ТЕР22-01-006-11
49 | 103-0643 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 600мм, толщина стенки 17,4мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 600мм | ТЕР22-01-006-12
50 | 103-0644 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 700мм, толщина стенки 19,3мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 700мм | ТЕР22-01-006-13
51 | 103-0645 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800мм, толщина стенки 21,1мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 800мм | ТЕР22-01-006-14
52 | 103-0646 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 900мм, толщина стенки 22,3мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 900мм | ТЕР22-01-006-15
53 | 103-0647 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 1000мм | ТЕР22-01-006-16
54 | 103-1089 | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. | КТЦ 24.3.01.05-0010М | Труба напорная клеевая ХПВХ (PVC-C) d32х2,4, PN16, диапазон температур от 0 до +100 | ТЕР16-04-003-01
55 | 103-1095 | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм. | КТЦ 24.3.01.05-0013М | Труба напорная клеевая ХПВХ (PVC-C) d63х4,7, PN16, диапазон температур от 0 до +100 | ТЕР16-04-003-02
56 | 103-1104 | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 110 мм, толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 16 атм. | КТЦ 24.3.01.05-0016М | Труба напорная клеевая ХПВХ (PVC-C) d110х8,1, PN16, диапазон температур от 0 до +100 | ТЕР16-04-003-03
57 | 103-8007 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 57мм, толщина стенки 3,5мм | нет | Труба э/с 57х3,5 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена (2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ТЕР24-02-030-01
58 | 103-8008 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 89мм, толщина стенки 4,0мм | нет | Труба э/с 89х4 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена (2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ТЕР24-02-030-02
59 | 103-8009 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 108мм, толщина стенки 4,0мм | нет | Труба э/с 108х4 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена (2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ТЕР24-02-030-03
60 | 103-8010 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 159мм, толщина стенки 5,0мм | нет | Труба э/с 159х5 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена (2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ТЕР24-02-030-04
61 | 103-8011 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 219мм, толщина стенки 5,0мм | нет | Труба э/с 219х5 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена (2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ТЕР24-02-030-05
62 | 103-8012 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 273мм, толщина стенки 6,0мм | нет | Труба э/с 273х6 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена (2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ТЕР24-02-030-06
63 | 103-8013 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 325мм, толщина стенки 6,0мм | нет | Труба э/с 325х6 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена (2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ТЕР24-02-030-07
64 | 103-8014 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 377мм, толщина стенки 6,0мм | нет | Труба э/с 377х6 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена (2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ТЕР24-02-030-08
65 | 103-8015 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 426мм, толщина стенки 7,0мм | нет | Труба э/с 426х7 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена (2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ТЕР24-02-030-09
66 | 111-0184 | Зажим поддерживающий марки SО 140 | нет | Зажим поддерживающий марки SО 130 | нет
67 | 111-0185 | Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов марки SL 21.1 | нет | Зажим прокалывающий SLIP12.1 | нет
68 | 113-0043 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | нет | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11 | ТЕР15-04-011-02; ТЕР15-04-013-02; ТЕР15-04-015-02; ТЕР15-04-017-02; ТЕР11-01-006-01; ТЕРр53-24-1÷ТЕРр53-24-6
69 | 113-0381 | Клей марки ГИПК-14 | нет | Клей-расплав КР-1 | ТЕРм10-07-053-01÷ТЕРм10-07-053-09
70 | 113-0382 | Клей-герметик (Эластосил 137-352) марки А | 113-3225 | Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83 | ТЕРм10-06-034-31
71 | 113-0420 | Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы) | КТЦ 01.5.01.01-0005М | Покрытие противоскольжения АК-Дор-2Х цветное, расход 7,5 кг на 1 м2 (50%) по данным производителя ООО "ГРИДА" | ТЕР27-09-022-01÷ТЕР27-09-022-04
72 | 113-0456 | Смола эпоксидная марки: Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | КТЦ 01.5.01.01-0005М | Покрытие противоскольжения АК-Дор-2Х цветное, расход 7,5 кг на 1 м2 (50%) по данным производителя ООО "ГРИДА" | ТЕР27-09-022-01÷ТЕР27-09-022-04
73 | 113-0539 | Смола, марка "BRAWO III-langsamhartend" | 113-0400 | Смола ЭД-20 | ТЕРр65-39-01; ТЕРр65-39-02; ТЕРр65-39-03
74 | 113-0664 | Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP C782 | 113-0665 | Средство для ухода за бетонным полом MasterTop CC 713 (MASTERTOP C713) | ТЕР46-08-004-01÷ТЕР46-08-004-06; ТЕР46-08-010-01; ТЕР46-08-010-02
75 | 113-2224 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 101-7430 | Мастика каучуко-битумная, марка "МГХ-К" холодная | ТЕР27-09-022-01÷ТЕР27-09-022-04
76 | 115-2806 | Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки Ч3 | нет | Глина огнеупорная марки ПГБ | ФЕР45-09-002-02
77 | 203-0094 | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13.5, площадь 1,93 м2, ОРС 15-15, площадь 2,15 м2 | 203-1064 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 | нет
78 | 203-0184 | Блоки балконные дверные деревянные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь 1,57 м2 | 203-4085 | Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 | нет
79 | 203-8078 | Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99) | 203-4085 | Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 | ТЕР10-01-047-03
80 | 301-0001 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10 | нет | Приточная установка ВЕНТС ВПА 100-1,8-1 | нет
81 | 301-0002 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20 | нет | Приточная установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 | нет
82 | 301-1467 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | нет | Термометр ТТЖ-М1-П5-160-66 | ТЕР18-07-001-04
83 | 301-1523 | Водомеры диаметром до 65мм (СТВ-65) | нет | Водомеры диаметром до 65мм (СТВХ-65) | ТЕРр65-6-21
84 | 301-1524 | Водомеры диаметром до 100мм (СТВ-100) | нет | Водомеры диаметром до 100мм (СТВХ-100) | ТЕР16-06-001-03; ТЕР16-06-002-03; ТЕР16-06-005-04; ТЕРр65-6-22
85 | 301-7336 | Кондиционер касcетный "BALLU" МСА-48НR | нет | Кондиционер кассетный "Ballu" BCAL-18H N1 (compaсt) | нет
86 | 402-0031 | Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum» | нет | Шпаклевка "GLIMS Finish-F" | ТЕР15-01-081-01
87 | 402-0241 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | нет | Штукатурка декоративная Старатели - шуба 1мм | ТЕР15-04-048-01; ТЕР15-04-048-05; ТЕР15-04-048-09
88 | 402-0242 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | нет | Штукатурка декоративная Старатели - шуба 2мм | ТЕР15-04-048-02; ТЕР15-04-048-06; ТЕР15-04-048-10
89 | 402-0243 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | нет | Штукатурка декоративная Старатели - шуба 3мм | ТЕР15-04-048-03; ТЕР15-04-048-07; ТЕР15-04-048-11
90 | 402-0244 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | нет | Штукатурка декоративная Кнауф-Диамант 3,5мм | ТЕР15-04-048-04; ТЕР15-04-048-08; ТЕР15-04-048-12
91 | 403-0032 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 | нет | Блок керамзитобетонный СКЦ щелевой М35 ГОСТ 6133-99 | ТЕР08-03-002-01÷ ТЕР08-03-002-10; ТЕР08-03-002-12÷ ТЕР08-03-002-17
92 | 403-0248 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5 | КТЦ 05.2.02.09-0001М | Стеновые газобетонные блоки марки D600 | ТЕР08-03-004-01÷ТЕР08-03-004-04; ТЕР08-04-003-01÷ ТЕР08-04-003-04
93 | 404-0067 | Камни керамические пустотелые двойные, размером 250х120х140 мм, марка 150 (ГОСТ 530-2012) Корректировка наименования | КТЦ 05.2.02.09-0005М | Кирпич двойной щелевой 2.1 NF 250x120x14-мм, марка прочности М-150 (ГОСТ 530-2012) | Применительно по 404-0025: ТЕР08-02-08-01÷ ТЕР08-02-08-06; ТЕР08-02-09-01÷ ТЕР08-02-09-04; ТЕР08-02-10-07÷ ТЕР08-02-10-18; ТЕР08-02-11-07÷ ТЕР08-02-11-12; ТЕР08-02-12-01 ÷ТЕР08-02-12-06
94 | 407-0032 | Грунт гидрофобный | 407-0001 | Глина | ФЕР31-01-017-01; ФЕР31-01-017-02; ФЕР31-01-018-01; ФЕР31-01-018-02; ФЕР31-01-019-01; ФЕР31-01-019-02; ФЕР31-01-020-01; ФЕР31-01-020-02
95 | 410-0105 | Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная марки БСХА | нет | Мастика ХАМАСТ (гидроизоляционная асфальтовая холодная, ГОСТ 30693-2000) | ТЕР11-01-004-07; ТЕР11-01-004-08
96 | 410-2155 | Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35мм | нет | Плитка тротуарная фибролитовая серого цвета | ФЕР11-01-025-02; ФЕР11-01-025-03; ФЕР11-01-026-01; ФЕР11-01-026-02; ФЕР11-01-027-03; ФЕР11-01-027-05; ФЕР11-01-027-06; ФЕР11-01-028-01
97 | 410-3252 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1 | 101-4915 | Мастика герметизирующая "Брит" БП-Г25 (аэродромная) | ФЕР41-01-012-01÷ФЕР41-01-012-07
98 | 410-3253 | Мастика горячая асфальтовая АМ-2 | 101-4916 | Мастика герметизирующая "Брит" БП-Г35 (аэродромная) | ФЕР41-01-003-03; ФЕР41-01-003-04; ФЕР41-01-003-05
99 | 410-3254 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | 101-4917 | Мастика герметизирующая "Брит" БП-Г50 (аэродромная) | ФЕР41-01-004-01÷ФЕР41-01-004-11; ФЕР41-01-012-01÷ФЕР41-01-012-07; ФЕР41-01-013-03; ФЕР41-01-013-04
100 | 502-2013 | Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6 | 502-0637 | Масса заливочная МКС-М | ТЕРм10-07-015-02
101 | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | нет | Розетка скрытой проводки Хит | ТЕРр67-9-2
102 | 507-2002 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20мм (ГОСТ 18599-2001) | ТЕР16-04-002-01
103 | 507-2003 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) | 507-2971 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25мм (ГОСТ 18599-2001) | ТЕР16-04-002-02
104 | 507-2009 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 507-2977 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160мм (ГОСТ 18599-2001) | ТЕР16-04-001-03
105 | 507-3627 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 507-3624 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200мм (ГОСТ 18599-2001) | ТЕР16-04-001-04
106 | 509-1627 | Устройства защитного отключения: «Legrand» серии LR 2Р 25А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 2П - 25 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля | нет
107 | 509-1628 | Устройства защитного отключения: «Legrand» серии LR 2Р 40А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 2П - 40 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля | нет
108 | 509-1629 | Устройства защитного отключения: «Legrand» серии LR 2Р 63А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 2П - 63 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля | нет
109 | 509-1630 | Устройства защитного отключения: «Legrand» серии LR 4Р 25А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 4П - 25 А - тип AC - 30 мА - 4 модуля | нет
110 | 509-1631 | Устройства защитного отключения: «Legrand» серии LR 4Р 40А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 4П - 40 А - тип AC - 30 мА - 4 модуля | нет
111 | 509-4611 | Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20 для использования в бетоне | нет | Механический анкер Hilti HST3 M12х115 40/20 | нет
112 | 509-4612 | Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне | нет | Механический анкер Hilti HST3 M12x215 140/120 | нет
113 | 509-4613 | Анкер-шпилька Hilti HST М16х140/25 для использования в бетоне | нет | Механический анкер Hilti HST3 M16x145 45/25 | нет
114 | 509-5787 | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330 | нет | Анкер химический (клеевой анкер) Hilti HIT-HY 200-A, объем капсулы 0,33л | нет
115 | 509-6742 | Блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Еs1) встраиваемый в светильник | нет | Аварийный блок CONVERSION KIT TM K-303 | нет
116 | 509-6919 | Анкер-шпилька Hilti HST M12х115/20 | нет | Механический анкер Hilti HST3 M12х115 40/20 | нет
117 | 509-7232 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01 | нет | Извещатель пожарный ИПР 513-3м | нет
118 | 509-7233 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | нет | Извещатель пожарный УДП 513-3м | нет
119 | 509-7234 | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02 | нет | Извещатель пожарный ИПР 513-3ам исп.01 | нет
120 | ТЦ_07.2.06.01_50_ 0000000031_01.08.2024_01 | Шайба оцинкованная скрытного крепления с декоративной оцинкованной крышкой с полимерным покрытием, высота крышки 4мм, диаметр крышки 36 мм, высота шайбы 9 мм, диаметр отверстия шайбы 8мм, диаметр шайбы 34 мм ТУ 1120-004-74932819-2010 | ТЦ_01.7.15.11_50_ 0000000015_01.11.2024_01 | Шайба оцинкованная скрытного крепления с декоративной оцинкованной крышкой с полимерным покрытием, высота крышки 4 мм, диаметр крышки 36 мм, высота шайбы 9 мм, диаметр отверстия шайбы 8 мм, диаметр шайбы 34 мм |
121 | ТЦ_07.2.06.01_50_ 0000000028_01.08.2024_01 | Фасадная теплозащитная панель типа ФП 80х1190 мм ТУ 5284-003-74932819-2010\ТС № 4519-15 | ТЦ_07.2.05.02_50_ 0000000079_01.11.2024_01 | Панель двухслойная фасадная с вентиляционными каналами в слое утеплителя из базальтового волокна, металлическая облицовка толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, с симметричным замком, толщина 80 мм |
122 | ТЦ_07.2.06.01_50_ 0000000034_01.08.2024_01 | Ламель минераловатная на синтесическом связующем, плотность 80 кг/м3, ширина 30 мм, толщина 60 мм ТУ 5284-003-74932819-201\ТС №4519-15 | ТЦ_12.2.01.09_50_ 0000000011_01.11.2024_01 | Ламель минераловатная на синтетическом связующем, плотность 80 кг/м3, ширина 30 мм, толщина 60 мм |