Приложение № 8а

Материалы для замены на аналоги

№ п/п | Шифр ресурса ФССЦ-2001 | Действующая ФСНБ | Шифр аналога ресурса ФССЦ-2001 (или КТЦ) | Аналог для учета в расценках | Проходит по расценкам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 101-0223 | Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | нет | Грунтовка ГФ-021 черная | ФЕР27-09-008-01
2 | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные ме-тодом сериографии, квадратные и прямо-угольные с много-цветным рисунком толщиной 11 мм | нет | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 8 мм | ФЕР11-01-027-05
3 | 101-0359 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая | 101-0358 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | ФЕР15-01-047-01 ÷ ФЕР15-01-047-12
4 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 | В сборниках ФЕР01; ФЕР05; ФЕР08; ФЕР09; ФЕР10; ФЕР11; ФЕР14; ФЕР15; ФЕР16; ФЕР17; ФЕР18; ФЕР19; ФЕР20; ФЕР22; ФЕР24; ФЕР25; ФЕР27; ФЕР30; ФЕР34; ФЕРр58; ФЕРр65; ФЕРм06; ФЕРм07; ФЕРм10; ФЕРм12

5

101-0389

Краски масляные земляные марки МА-0115 охра

101-0433

Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15

ФЕР11-01-021-0 ÷ ФЕР11-01-021-03;

ФЕРм10-04-001-01÷ФЕРм10-04-001-09;

ФЕРм10-04-014-01÷ФЕРм10-04-014-05;

ФЕРм10-04-018-11; ФЕРм10-04-018-12;

ФЕРм10-04-050-01÷ФЕРм10-04-050-03;

ФЕРм10-04-052-01÷ ФЕРм10-04-052-11; ФЕРм10-07-074-01 ÷ ФЕРм10-07-074-08; ФЕРм12-01-077-01 ÷ ФЕРм12-01-077-11

6

101-0426

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22

101-0424

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15

ФЕР15-04-024-02; ФЕР15-04-024-09; ФЕР15-04-025-02; ФЕР15-04-025-09; ФЕР15-04-025-11; ФЕР15-04-026-02; ФЕР15-04-026-07; ФЕР15-04-026-09; ФЕР30-04-007-01; ФЕР30-04-008-01; ФЕР30-04-009-01;

ФЕРр62-3-1 ÷ ФЕРр62-3-4;

ФЕРр62-4-1 ÷ ФЕРр62-4-12;

ФЕРр62-5-1 ÷ ФЕРр62-5-4;

ФЕРр62-8-1 ÷ ФЕРр62-8-6;

ФЕРр62-9-1 ÷ ФЕРр62-9-18;

ФЕРр62-10-1 ÷ ФЕРр62-10-6;

ФЕРр62-13-1 ÷ ФЕРр62-13-3;

ФЕРр62-14-1 ÷ ФЕРр62-14-3;

ФЕРр62-15-1 ÷ ФЕРр62-15-3;

ФЕРр62-32-1 ÷ ФЕРр62-32-4;

ФЕРр62-33-1; ФЕРр62-33-2;

ФЕРр62-34-1; ФЕРр62-34-2;

ФЕРр62-38-1

7 | 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | 101-3243 | Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки швов | ФЕР 07-01-036-03; ФЕР 07-01-036-04; ФЕР 07-01-037-03; ФЕР 07-01-037-04; ФЕР 07-08-001-01 ÷ ФЕР 07-08-001-04; ФЕР 07-08-006-01 ÷ ФЕР 07-08-006-04; ФЕР 12-01-007-04; ФЕР 14-01-007-02; ФЕР 23-01-005-01 ÷ ФЕР 23-01-005-10; ФЕР 23-01-011-01 ÷ ФЕР 23-01-011-10; ФЕР 23-01-013-01 ÷ ФЕР 23-01-013-06
8 | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | 101-2695 | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | ФЕР06-01-107-01 ÷ ФЕР06-01-107-04 ФЕР27-04-016-01 ÷ ФЕР27-04-016-07 ФЕР27-11-012-01 ÷ ФЕР27-11-012-08 ФЕР30-01-010-01 ФЕР30-01-012-01 ФЕР30-01-019-01 ФЕР30-01-020-01 ФЕР30-01-020-02 ФЕР30-01-021-01 ФЕР30-01-021-02 ФЕР30-01-023-01 ФЕР30-01-024-01 ÷ ФЕР30-01-024-04 ФЕР30-02-014-01 ÷ ФЕР30-02-014-03 ФЕР30-02-024-01 ФЕР30-02-032-01 ФЕР30-05-001-04 ФЕР30-08-009-01 ФЕР30-08-012-01 ÷ ФЕР30-08-012-03 ФЕР30-08-025-01 ÷ ФЕР30-08-025-04 ФЕР30-08-030-02 ФЕР30-08-047-01 ФЕР30-08-048-01 ФЕР30-08-049-01 ФЕР30-08-050-01 ФЕР31-01-031-01 ФЕР31-01-031-02 ФЕР31-01-088-01
9 | 101-0859 | Рубероид наплав-ляемый РК-420-1.0 | нет | Рубемаст РНК-400 | ФЕРр66-47-1 ÷ ФЕРр66-47-6
10 | 101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | нет | Рубемаст РНП-400 | ФЕРм14-01-001-03;ФЕРм14-01-002-01÷ ФЕРм14-01-002-03; ФЕРм14-01-003-01; ФЕРм14-01-003-02; ФЕРм14-01-010-01; ФЕРм14-01-010-02; ФЕРм14-01-011-01÷ ФЕРм14-01-011-04; ФЕРм14-01-012-01÷ ФЕРм14-01-012-03; ФЕРм14-01-013-01÷ ФЕРм14-01-013-09; ФЕРм14-01-014-01; ФЕРм14-01-014-02; ФЕРм14-01-020-01; ФЕРм14-01-020-02; ФЕРм14-01-030-01÷ ФЕРм14-01-030-10; ФЕРм14-01-031-01÷ ФЕРм14-01-031-07; ФЕРм14-01-040-01÷ ФЕРм14-01-040-06; ФЕРм14-02-001-01÷ ФЕРм14-02-001-19; ФЕРм14-02-002-01÷ ФЕРм14-02-002-22; ФЕРм14-02-010-01÷ ФЕРм14-02-010-27; ФЕРм14-02-011-01÷ ФЕРм14-02-011-33; ФЕРм14-02-012-01÷ ФЕРм14-02-012-22; ФЕРм14-02-020-01÷ ФЕРм14-02-020-24; ФЕРм14-02-030-01÷ ФЕРм14-02-030-27; ФЕРм14-02-031-01÷ ФЕРм14-02-031-20; ФЕРм14-02-040-01÷ ФЕРм14-02-040-30;
11 | 101-1102 | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235 | 101-1026 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп | ФЕР30-01-022-01; ФЕР30-08-009-01
12 | 101-1695 | Мастика герметизирующая | 101-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | ФЕР 10-02-020-04; ФЕР 10-02-020-05; ФЕР 12-01-027-01; ФЕР 12-01-027-02; ФЕР 12-01-027-03; ФЕРм 08-01-025-03; ФЕРм 08-01-025-04; ФЕРм 08-01-025-05; ФЕРм 08-01-025-06
13 | 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | ФЕР11-01-005-01; ФЕР12-01-002-01 ÷ ФЕР12-01-002-06; ФЕР12-01-004-01 ÷ ФЕР12-01-004-03; ФЕР12-01-005-01; ФЕР12-01-006-01; ФЕР21-01-001-01 ÷ ФЕР21-01-001-04; ФЕР21-01-002-01 ÷ ФЕР21-01-002-04; ФЕР21-01-003-01; ФЕР21-01-003-02; ФЕР21-01-004-01; ФЕР21-01-004-02; ФЕР21-01-005-01; ФЕР21-01-005-02; ФЕР21-01-011-01 ÷ ФЕР21-01-011-04; ФЕР21-01-012-01 ÷ ФЕР21-01-012-04; ФЕР21-01-013-01; ФЕР21-01-013-02; ФЕР21-01-014-01; ФЕР21-01-014-02; ФЕР26-01-052-01; ФЕР29-01-016-01 ÷ ФЕР29-01-016-03; ФЕР58-28-1
14 | 101-1796 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 | ФЕР05-01-093-01; ФЕР05-01-094-01 ÷ ФЕР05-01-094-03
15 | 101-1827 | Лак масляный МА-592 | 101-0503 | Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов | ФЕР15-01-049-04; ФЕР15-01-049-04; ФЕР15-01-049-05; ФЕР15-01-049-06; ФЕР15-01-049-07; ФЕР15-01-049-08; ФЕР15-01-049-09; ФЕР15-01-049-10; ФЕР15-01-049-11; ФЕР15-04-039-01; ФЕР15-04-039-02; ФЕР15-04-039-03; ФЕР15-04-039-04; ФЕР15-04-039-05; ФЕР15-04-039-06; ФЕР15-04-039-07; ФЕР15-04-039-08; ФЕРр62-18-1;
16 | 101-2250 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | нет | Сталь угловая оцинкованная, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | ФЕРм11-01-001-01; ФЕРм11-01-001-02; ФЕРм11-01-001-07; ФЕРм11-01-001-08; ФЕРм11-01-002-04; ФЕРм11-01-002-05; ФЕРм11-01-002-06
17 | 101-2255 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм | нет | Сталь швеллерная оцинкованная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм | ФЕРм11-07-001-04
18 | 101-2257 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | нет | Сталь швеллерная оцинкованная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | ФЕРм11-01-001-03; ФЕРм11-01-001-04; ФЕРм11-01-001-05; ФЕРм11-01-001-07; ФЕРм11-01-001-08; ФЕРм11-01-002-04; ФЕРм11-01-002-05; ФЕРм11-01-002-06; ФЕРм12-07-004-01; ФЕРм12-07-004-02
19 | 101-2344 | Смазка УС-3 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | ФЕРм03-02-072-01 ФЕРм03-02-072-02
20 | 101-2345 | Смазка ВНИИНП-226 | нет | Смазка ВНИИНП-219 | ФЕРм13-01-024-07
21 | 101-2387 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | нет | Макрофлекс FX130 Акриловый герметик | ФЕР 10-05-008-01; ФЕР 10-05-008-02; ФЕР 10-05-009-01; ФЕР 10-05-010-01; ФЕР 10-06-037-01; ФЕР 10-06-037-02; ФЕР 10-06-038-01; ФЕР 10-06-039-01;
22 | 101-1849 | Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М | нет | Уплотнитель оконный белый | ФЕР15-05-020-01; ФЕР15-05-020-02; ФЕР29-01-180-01; ФЕР29-01-180-02; ФЕР29-01-180-03;
23 | 101-2426 | Краска «Plastiroute» | нет | Холодный пластик "Старт ХП" | ФЕР 27-09-019-01
24 | 101-5410 | Аноды латунные марки Л62 | нет | Аноды латунные марки Л63 | нет
25 | 101-6259 | Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент А | КТЦ 101-2616-3 | Конструкционная тиксотропная эпоксидная шпатлевка Этал-01447СВ со стекловолокном двухкомпонентная, компонент А | ФЕР30-08-070-01 ÷ ФЕР30-08-070-03 ФЕР46-08-022-09 ÷ ФЕР46-08-022-14
26 | 101-6260 | Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент В | КТЦ 101-2616-4 | Конструкционная тиксотропная эпоксидная шпатлевка Этал-01447СВ со стекловолокном двухкомпонентная, компонент B | ФЕР30-08-070-01 ÷ ФЕР30-08-070-03 ФЕР46-08-022-09 ÷ ФЕР46-08-022-14
27 | 103-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 80мм | ФЕР16-01-001-02; ФЕР16-01-002-02; ФЕР22-01-006-02; ФЕР22-01-007-02
28 | 103-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | 103-8044 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровид-ным графитом с внутренним цементным покры-тием, марка ЧШГ, диаметр 100 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-03; ФЕР16-01-002-03; ФЕР22-01-006-03; ФЕР22-01-007-03
29 | 103-0635 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 125мм | ФЕР16-01-001-04; ФЕР16-01-002-04; ФЕР22-01-006-04
30 | 103-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | 103-8045 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровид-ным графитом с внутренним цемент-ным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 150 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-05; ФЕР16-01-002-05; ФЕР22-01-006-05; ФЕР22-01-007-04
31 | 103-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | 103-8046 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровид-ным графитом с внутренним цемент-ным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 200 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-06; ФЕР16-01-002-06; ФЕР22-01-006-06; ФЕР22-01-007-05
32 | 103-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм | 103-8047 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровид-ным графитом с внутренним цемент-ным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 250 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-07; ФЕР16-01-002-07; ФЕР22-01-006-07; ФЕР22-01-007-06
33 | 103-0639 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | 103-8048 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаро-видным графитом с внутренним цемент-ным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 300 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-08; ФЕР16-01-002-08; ФЕР22-01-006-08; ФЕР22-01-007-07
34 | 103-0640 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 350мм | ФЕР16-01-001-09; ФЕР16-01-002-09; ФЕР22-01-006-09
35 | 103-0641 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 400мм | ФЕР16-01-001-10; ФЕР16-01-002-10; ФЕР22-01-006-10
36 | 103-0642 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 15,6 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 500мм | ФЕР22-01-006-11
37 | 103-0643 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 17,4 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 600мм | ФЕР22-01-006-12
38 | 103-0644 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 700 мм, толщина стенки 19,3 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 700мм | ФЕР22-01-006-13
39 | 103-0645 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 21,1 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 800мм | ФЕР22-01-006-14
40 | 103-0646 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 22,3 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 900мм | ФЕР22-01-006-15
41 | 103-0647 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 1000мм | ФЕР22-01-006-16
42 | 103-8007 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 57мм, толщина стенки 3,5мм | нет | Труба э/с 57х3,5 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ФЕР24-02-030-01
43 | 103-8008 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 89мм, толщина стенки 4,0мм | нет | Труба э/с 89х4 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ФЕР24-02-030-02
44 | 103-8009 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 108мм, толщина стенки 4,0мм | нет | Труба э/с 108х4 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ФЕР24-02-030-03
45 | 103-8010 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 159 мм, толщина стенки 5 мм | нет | Труба э/с 159х5 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ФЕР24-02-030-04
46 | 103-8011 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 219мм, толщина стенки 5,0мм | нет | Труба э/с 219х5 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ФЕР24-02-030-05
47 | 103-8012 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 273мм, толщина стенки 6,0мм | нет | Труба э/с 273х6 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ФЕР24-02-030-06
48 | 103-8013 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 325мм, толщина стенки 6,0мм | нет | Труба э/с 325х6 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ФЕР24-02-030-07
49 | 103-8014 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 377мм, толщина стенки 6,0мм | нет | Труба э/с 377х6 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ФЕР24-02-030-08
50 | 103-8015 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 426мм, толщина стенки 7,0мм | нет | Труба э/с 426х7 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированного полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | ФЕР24-02-030-09
51 | 111-0184 | Зажим поддерживающий марки SО 140 | нет | Зажим поддерживающий марки SО 130 | нет
52 | 111-0185 | Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов марки SL 21.1 | нет | Зажим прокалывающий SLIP12.1 | нет
53 | 113-0043 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | нет | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11 | ФЕР15-04-011-02; ФЕР15-04-013-02; ФЕР15-04-015-02; ФЕР15-04-017-02; ФЕР11-01-006-01; ФЕРр53-24-1 ÷ ФЕРр53-24-6.
54 | 113-0381 | Клей марки ГИПК-14 | нет | Клей-расплав КР-1 | ФЕРм10-07-053-01 ÷ ФЕРм10-07-053-09
55 | 113-0382 | Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А | 113-3225 | Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83 | ФЕРм10-06-034-31
56 | 113-0420 | Затвердитель аминный модифи-цированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы) | КТЦ 101-3506-4 | Покрытие противо-скольжения АК-Дор-2Х цветное, расход 7,5 кг на 1 м2 (50%) по данным производителя ООО "ГРИДА" | ФЕР27-09-022-01 ÷ ФЕР27-09-022-04
57 | 113-0456 | Смола эпоксидная марки:Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | КТЦ 101-3506-4 | Покрытие противоскольжения АК-Дор-2Х цветное, расход 7,5 кг на 1 м2 (50%) по данным производителя ООО "ГРИДА" | ФЕР27-09-022-01 ÷ ФЕР27-09-022-04
58 | 113-0539 | Смола, марка "BRAWO III-langsamhartend" | 113-0400 | Смола ЭД-20 | ТЕРр 65-39-01, ТЕРр 65-39-02, ТЕРр 65-39-03
59 | 113-0664 | Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP C782 | 113-0665 | Средство для ухода за бетонным полом MasterTop CC 713 (MASTERTOP C713) | ФЕР46-08-004-01 ÷ ФЕР46-08-004-06; ФЕР46-08-010-01; ФЕР46-08-010-02
60 | 113-2224 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 101-7430 | Мастика каучуко-битумная, марка "МГХ-К" холодная | ФЕР27-09-022-01 : ФЕР27-09-022-04
61 | 115-2806 | Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки Ч3 | нет | Глина огнеупорная марки ПГБ | ФЕР45-09-002-02;
62 | 203-0094 | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13.5, площадь 1,93 м2, ОРС 15-15, площадь 2,15 м2 | 203-1064 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 | нет
63 | 203-0184 | Блоки балконные дверные деревянные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полот-нами однопольные БРС22-7,5, площадь1,57 м2 | 203-4085 | Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 | нет
64 | 203-8078 | Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99) | 203-4085 | Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 | ФЕР10-01-047-03
65 | 301-0001 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10 | нет | Приточная установка ВЕНТС ВПА 100-1,8-1 | нет
66 | 301-0002 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20 | нет | Приточная установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 | нет
67 | 301-1467 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | нет | Термометр ТТЖ-М1-П5-160-66 | ФЕР18-07-001-04
68 | 301-1523 | Водомеры диаметром до 65 мм (СТВ-65) | нет | Водомеры диаметром до 65 мм (СТВХ-65) | ФЕРр65-6-21
69 | 301-1524 | Водомеры диаметром до 100 мм (СТВ-100) | нет | Водомеры диаметром до 100 мм (СТВХ-100) | ФЕР16-06-001-03; ФЕР16-06-002-03; ФЕР16-06-005-04; ФЕРр65-6-22
70 | 301-7336 | Кондиционер кассетный "BALLU" МСА-48НR | нет | Кондиционер кассетный "Ballu" BCAL-18H N1 (compaсt) | нет
71 | 402-0031 | Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum» | нет | Шпаклевка "GLIMS Finish-F" | ФЕР15-01-081-01
72 | 410-0105 | Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная марки БСХА | нет | Мастика Хамаст (гидроизоляционная асфальтовая холод-ная, ГОСТ 30693-2000) | ФЕР11-01-004-07; ФЕР11-01-004-08
73 | 402-0241 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латекс-ной основе с напол-нителем из микро-минерала (размер зерна 0,7 мм) | нет | Штукатурка декоративная Старатели-шуба 1мм | ТЕР15-04-048-01; ТЕР15-04-048-05; ТЕР15-04-048-09
74 | 402-0242 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | нет | Штукатурка декоративная Старатели-шуба 2мм | ТЕР15-04-048-02; ТЕР15-04-048-06; ТЕР15-04-048-10
75 | 402-0243 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | нет | Штукатурка декоративная Старатели-шуба 3мм | ТЕР15-04-048-03; ТЕР15-04-048-07; ТЕР15-04-048-11
76 | 402-0244 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | нет | Штукатурка декоративная Кнауф-Диамант 3,5мм | ТЕР15-04-048-04; ТЕР15-04-048-08; ТЕР15-04-048-12
77 | 407-0032 | Грунт гидрофобный | 407-0001 | Глина | ФЕР31-01-017-01; ФЕР31-01-017-02; ФЕР31-01-018-01; ФЕР31-01-018-02; ФЕР31-01-019-01; ФЕР31-01-019-02; ФЕР31-01-020-01; ФЕР31-01-020-02
78 | 410-3252 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1 | 101-4915 | Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г25 (аэродромная) | ФЕР41-01-012-01;ФЕР41-01-012-02; ФЕР41-01-012-03;ФЕР41-01-012-04; ФЕР41-01-012-05; ФЕР41-01-012-06; ФЕР41-01-012-07;
79 | 410-3253 | Мастика горячая асфальтовая АМ-2 | 101-4916 | Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г35 (аэродромная) | ФЕР41-01-003-03; ФЕР41-01-003-04; ФЕР41-01-003-05;
80 | 410-3254 | Мастика горячая асфальтовая АМ-2 | 101-4917 | Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г50 (аэродромная) | ФЕР41-01-004-01 ÷ ФЕР41-01-004-11; ФЕР41-01-012-01 ÷ ФЕР41-01-012-07; ФЕР41-01-013-03; ФЕР41-01-013-04;
81 | 410-2155 | Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35мм | нет | Плитка тротуарная фибролитовая серого цвета | ФЕР11-01-025-02; ФЕР11-01-025-03; ФЕР11-01-026-01; ФЕР11-01-026-02; ФЕР11-01-027-03; ФЕР11-01-027-05; ФЕР11-01-027-06; ФЕР11-01-028-01
82 | 502-2013 | Массы прош-парочные и заливоч-ные для кабелей связи МКС-6 | 502-0637 | Масса заливочная МКС-М | ФЕРм10-07-015-02
83 | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | нет | Розетка скрытой проводки Хит | ФЕРр67-9-2
84 | 507-2002 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | ТЕР16-04-002-01
85 | 507-2003 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) | 507-2971 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) | ТЕР16-04-002-02
86 | 507-2009 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 507-2977 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | ФЕР16-04-001-03
87 | 507-3627 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 507-3624 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | ФЕР16-04-001-04
88 | 509-1627 | Устройства защитного отклю-чения: «Legrand» серии LR 2Р 25А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 2П - 25 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля | нет
89 | 509-1628 | Устройства защитного отклю-чения: «Legrand» серии LR 2Р 40А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 2П - 40 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля | нет
90 | 509-1629 | Устройства защитного отклю-чения: «Legrand» серии LR 2Р 63А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 2П - 63 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля | нет
91 | 509-1630 | Устройства защитного отклю-чения: «Legrand» серии LR 4Р 25А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 4П - 25 А - тип AC - 30 мА - 4 модуля | нет
92 | 509-1631 | Устройства защитного отклю-чения: «Legrand» серии LR 4Р 40А, ток утечки 30 мА | нет | Выключатель дифференциального тока TX³ - 4П - 40 А - тип AC - 30 мА - 4 модуля | нет
93 | 509-4611 | Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20 для использования в бетоне | нет | Механический анкер Hilti HST3 M12х115 40/20 | нет
94 | 509-4612 | Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне | нет | Механический анкер Hilti HST3 M12x215 140/120 | нет
95 | 509-4613 | Анкер-шпилька Hilti HST М16х140/25 для использования в бетоне | нет | Механический анкер Hilti HST3 M16x145 45/25 | нет
96 | 509-5787 | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330 | нет | Анкер химический (клеевой анкер) Hilti HIT-HY 200-A, объем капсулы 0,33л | нет
97 | 509-6742 | Блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Еs1) встраиваемый в светильник | нет | Аварийный блок CONVERSION KIT TM K-303 | нет
98 | 509-6919 | Анкер-шпилька Hilti HST M12х115/20 | нет | Механический анкер Hilti HST3 M12х115 40/20 | нет
99 | 509-7232 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01 | нет | Извещатель пожарный ИПР 513-3м | нет
100 | 509-7233 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | нет | Извещатель пожарный УДП 513-3м | нет
101 | 509-7234 | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02 | нет | Извещатель пожарный ИПР 513-3ам исп.01 | нет