Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Ярославской области май 2020 года

Техническая часть.

Расчетные коэффициенты пересчета в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ определенной по сметным нормативам ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРмр-2001, ТЕРп-2001, ТСЭМ-2001, ТССЦ- 2001 (все нормативы в редакции 2010 года, с учетом изменений и дополнений И1 2011г) для объектов, строящихся на территории Ярославской области, финансируемых из бюджетных средств (далее коэффициенты) разработаны по основной номенклатуре видов работ Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНмр-2001, ГЭСНп-2001 - в редакции 2010г), территориальных единичных расценок (ТЕР- 2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРмр-2001, ТЕРп-2001- в редакции 2010г), территориального сборника сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-2001- в редакции 2010г) и территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001- в редакции 2010г).

Коэффициенты предназначены для определения стоимости строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен базисно-индексным методом, составления сметной документации, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации, а также для расчетов за выполненные работы между заказчиками (инвесторами) и подрядчиками по объектам капитального строительства на территории Ярославской области, за исключением объектов строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также объектов по капитальному ремонту многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, сметная стоимость по которым определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

Коэффициенты могут применяться для расчетов за выполненные работы между заказчиками (инвесторами) и подрядчиками, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ для Ярославской области к ценам 2000 года (в редакции 2010г) состоят из 5-и разделов.

В разделе № 1 приведены порасценочные расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости по капитальному ремонту оборудования к ценам 2000 года (ТЕРмр-2001).

В разделе № 2 приведены порасценочные расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости строительных и специальных строительных работ к ценам 2000г (ТЕР-2001).

В базисном уровне цен учтены затраты:

Уровень оплаты труда рабочих-строителей 4 разряда в размере 9,62 руб./чел-ч, с учетом нормативной трудоемкости, принятой в соответствии с ГЭСН-2001(в редакции 2010г) по соответствующему виду работ.

Стоимость эксплуатации строительных машин в руб./маш-ч по ценам, указанным в ТСЭМ-2001 с учетом нормативного количества машино-часов по ГЭСН-2001(в редакции 2010г).

Стоимость материалов по сметным ценам, указанным в ТССЦ-2001.

3.2. В текущем уровне цен учтены затраты:

3.2.1. Уровень оплаты труда рабочего строителя рассчитан на основании порядка определения расчетного уровня среднемесячной оплаты труда строителей на территории Ярославской области, утвержденного приказом департамента строительства Ярославской области №219 от 31.12.2013г.

Уровень оплаты труда рабочего строителя IV разряда по состоянию на май 2020 года - 33 951,67 рублей в месяц.

Коэффициент к заработной плате рабочих-строителей, занятых на строительных работах и к заработной плате рабочих, занятых управлением строительных машин и механизмов (механизаторов) составляет 21,40.

Уровень оплаты труда установлен из расчета выполнения работ при 40-часовой рабочей неделе и двух выходных днях (среднемесячное количество рабочих часов 164,91 (таблица №1)

Базовая и текущая оплата труда для рабочих-строителей, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах при выполнении работ при 40 часовой рабочей неделе и двух выходных днях

Разряд | Оплата труда руб/чел-ч. | Разряд | Оплата труда руб/чел-ч. | Разряд | Оплата труда руб/чел-ч. | Разряд | Оплата труда руб/чел-ч.
на 1.01.2000г | на май 2020 г |  | на май 2020 г |  | на май 2020 г |  | на май 2020 г
1 | 7,19 | 153,87 | 2,3 | 8,02 | 171,63 | 3,6 | 9,18 | 196,44 | 4,9 | 10,94 | 234,12
1,1 | 7,25 | 155,15 | 2,4 | 8,09 | 173,13 | 3,7 | 9,29 | 198,80 | 5 | 11,09 | 237,33
1,2 | 7,31 | 156,43 | 2,5 | 8,17 | 174,84 | 3,8 | 9,40 | 201,16 | 5,1 | 11,27 | 241,19
1,3 | 7,38 | 157,93 | 2,6 | 8,24 | 176,34 | 3,9 | 9,51 | 203,50 | 5,2 | 11,45 | 245,03
1,4 | 7,43 | 159,00 | 2,7 | 8,31 | 177,83 | 4 | 9,62 | 205,88 | 5,3 | 11,64 | 249,09
1,5 | 7,50 | 160,50 | 2,8 | 8,38 | 179,33 | 4,1 | 9,76 | 208,86 | 5,4 | 11,82 | 252,95
1,6 | 7,56 | 161,78 | 2,9 | 8,46 | 181,04 | 4,2 | 9,92 | 212,28 | 5,5 | 12,01 | 257,01
1,7 | 7,62 | 163,07 | 3 | 8,53 | 182,54 | 4,3 | 10,06 | 215,28 | 5,6 | 12,19 | 260,87
1,8 | 7,68 | 164,35 | 3,1 | 8,64 | 184,90 | 4,4 | 10,21 | 218,50 | 5,7 | 12,37 | 264,73
1,9 | 7,74 | 165,63 | 3,2 | 8,74 | 187,04 | 4,5 | 10,35 | 221,49 | 5,8 | 12,55 | 268,57
2 | 7,80 | 166,92 | 3,3 | 8,86 | 189,60 | 4,6 | 10,50 | 224,70 | 5,9 | 12,74 | 272,65
2,1 | 7,87 | 168,42 | 3,4 | 8,97 | 191,96 | 4,7 | 10,65 | 227,91 | 6 | 12,92 | 276,49
2,2 | 7,94 | 169,92 | 3,5 | 9,07 | 194,10 | 4,8 | 10,79 | 230,92 |  |  |

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

Стоимость материалов в уровне цен текущего периода с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов и услуг посредников. Транспортные затраты в текущем уровне цен учтены для условий перевозки грузов автомобильным транспортом в Ярославской области на расстояние до 30км.

Стоимость неучтенных в расценках материальных ресурсов (открытые расценки) определяется с применением коэффициента по соответствующему ресурсу, находящегося в 5м разделе сметных нормативов «Расчетные коэффициенты». Расход неучтенных ресурсов определяется по нормам соответствующих сметных нормативов ГЭСН, либо на основании проектных данных в случае, когда их расход не указан.

При применении материальных ресурсов с проектными марками отличными от применяемых в расценках, материальные ресурсы исключаются из расценки и добавляются к расценке с коэффициентами на соответствующие материальные ресурсы, находящиеся в 4-м разделе сметных нормативов «Расчетные коэффициенты». Исключение материальных ресурсов из расценки и добавление к расценке выполняется за расценкой отдельными позициями.

Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в сметных нормативах, определяется по текущей сметной стоимости, без учета НДС с переводом в базисный уровень цен коэффициентом на материалы к ТССЦ-2001 по Ярославской области, равным в мае месяце 2020 года 7,73.

4.Определение сметной стоимости в текущем уровне цен производится путем применения расчетных коэффициентов к итогам прямых затрат или к статьям прямых затрат (материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов)

После применения расчетных коэффициентов необходимо начислять на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов накладные расходы и сметную прибыль, в соответствии с порядком, установленным действующими методическими документами.

Базовая и текущая оплата труда для пусконаладочного персонала, занятого в строительстве и на ремонтно-строительных работах при выполнении работ при 40 часовой рабочей неделе и двух выходных днях

Наименование профессий рабочих и специалистов | Оплата труда руб./чел-ч.
на 1.01.2000г | на май 2020г
Г лавный специалист | 18,33 | 392,26
Ведущий инженер | 16,93 | 362,30
Инженер 1 категории | 15,49 | 331,50
Инженер 2 категории | 14,09 | 301,52
Инженер 3 категории | 12,69 | 271,57
Техник 1 категории | 10,21 | 218,50
Техник 2 категории | 9,17 | 196,24
Техник 3 категории | 8,27 | 176,98
Рабочий-наладчик 6 разряда | 12,92 | 276,49
Рабочий-наладчик 5 разряда | 11,09 | 237,33
Рабочий-наладчик 4 разряда | 9,62 | 205,88
Рабочий-наладчик 3 разряда | 8,53 | 182,54

До разработки и утверждения территориального сборника сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом и погрузочно-разгрузочные работы при.

перевозках в Ярославской области необходимо пользоваться государственным сметным нормативом «Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016г №31039/пр.

Для определения стоимости перевозки грузов в текущих ценах:

-бортовыми автомашинами грузоподъемностью 15т необходимо применять

расчетный коэффициент на автомобиль бортовой грузоподъемностью 15т (код 400004 раздел 40 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты»);

-бортовыми автомашинами грузоподъемностью 5т необходимо применять

расчетный коэффициент на автомобиль бортовой грузоподъемностью 5т (код 400001 раздел 40 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты»);

-самосвалами необходимо применять расчетный коэффициент на автомобиль самосвал грузоподъемностью 10т (код 400052 раздел 40 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты»);

-автогудронаторами необходимо применять расчетный коэффициент на автомобиль автогудронатор вместимостью 3500л (код 120101раздел 12 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты») - применять к п.1.27.8 общих положений ТЕР-2001;

-поливомоечными машинами необходимо применять расчетный коэффициент на машину поливомоечную вместимостью 6000л (код 121601раздел 12 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты») - применять к п.1.27.9 общих положений ТЕР-2001.

Для определения текущей стоимости погрузочно-разгрузочных работ:

вручную необходимо применять расчетный коэффициент К-11,19;

-при механизированной погрузке необходимо применять расчетный коэффициент на экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5м3 (код 060247 раздел 06 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты»).

Для определения текущей стоимости работ по приложению 5.2 к ТЕР-2001 «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов» применять следующие расчетные коэффициенты:

Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам таблиц 5-01-007, 5-01-008

№ п/п | Номер расценки | Коэс | )фициенты к базовой (2000г) стоимости
Прямые затраты | оплата труда рабочих- строителей | материалы | эксплуатация машин/ в т. ч. оплата труда механизаторов
1 | 05-01-007-01; 05-01-007-02 | 9,97 | 21,40 |  | 7,87/21,40
2 | 05-01-007-03; 05-01-007-04 | 9,91 | 21,40 |  | 7,85/21,40
3 | 05-01-008-01; 05-01-008-02 | 9,66 | 21,40 |  | 7,78/21,40

В коэффициенты не включены и учитываются дополнительно затраты подрядной организации по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на строительство временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и другие прочие работы и затраты, включаемые в стоимость работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами

Возмещение прочих работ и затрат, не учтенных коэффициентами, производится при их документальном подтверждении.

Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчетах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с изменением коэффициентов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованной с заказчиком (инвестором).

Фактическая стоимость материалов определяется на основе платежных документов, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.

В расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий объем по видам работ.

Сумма возмещения разницы в стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (машин и механизмов) указывается в актах выполненных работ за соответствующий период.