Общие положения
по применению индексов пересчёта сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012 («ГОСЭТАЛОН 2012»)

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – строительство объектов городского хозяйства), рассчитаны к территориальным единичным расценкам, сформированным на основании государственных сметных нормативов, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр, от 17.10.2014 № 634/пр, от 12.11.2014 № 703/пр, от 11.12.2015 № 899/пр, и утвержденным распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 196-р, от 29.12.2016 № 257-р, а также к территориальным единичным расценкам, утвержденным распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 117/1-р и от 25.08.2016 № 164-р.

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства, рассчитаны к сметной стоимости, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

Индексами пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства учтены:

- уровень оплаты труда рабочих-строителей с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) о средней заработной плате одного работника по отрасли «Строительство»;

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в соответствии с «Территориальным сборником сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-2001)»;

- сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов и услуг посредников в соответствии с «Территориальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001)» (далее – ТССЦ). Транспортные затраты
в текущем уровне цен учтены для условий перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 км.

Индексами пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства не предусмотрены и учитываются дополнительно затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчете, в текущем уровне цен, в том числе расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами. Прочие затраты, входящие в состав сводного сметного расчета в текущем уровне цен (на восстановительную стоимость зеленых насаждений, подключение к действующим инженерным сетям и прочее), пересчитываются в базисный уровень цен с применением индексов на комплекс работ по объекту.

Влияние условий производства работ в соответствии с проектом организации строительства индексами пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства не предусмотрено и должно учитываться в локальных сметах и актах выполненных работ коэффициентами, приведенными в Методических материалах к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга (письмо Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 08-02-2989/15-0-10 (с изменениями на 27.06.2016).

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства приведены без учета налога на добавленную стоимость, который учитывается по итогу всей сметной стоимости.

К главе № 1. Индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства разработаны к каждой единичной расценке территориальной сметно-нормативной базы «ГОСЭТАЛОН 2012» (далее – индексы к единичным расценкам).

Индексы к единичным расценкам предназначены для определения сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода.

Определение сметной стоимости в текущем уровне цен производится путем применения к элементам прямых затрат, определенных с использованием сборников территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТЕР-2001), на ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001), на монтаж оборудования (ТЕРм-2001), на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр-2001), на пусконаладочные работы (ТЕРп-2001), индексов к единичным расценкам по статьям затрат (графы 2, 3 таблиц Главы № 1).

Индекс к оплате труда рабочих-строителей (монтажников и пусконаладочного персонала) на апрель 2018 года составляет 18,732. Индекс к оплате труда механизаторов при определении фонда оплаты труда для начисления накладных расходов и сметной прибыли принимается равным индексу по оплате труда рабочих-строителей.

Стоимость неучтенных в расценках материальных ресурсов определяется по соответствующему шифру ресурса ТССЦ. Расход неучтенных ресурсов принимается по нормам соответствующих таблиц ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРмр-2001 при отсутствии норм – на основании проектных данных.

Стоимость материальных ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ, в текущем уровне цен определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Стоимость указанных материалов в базисном уровне цен определяется с применением индекса на материалы по строительству в целом, равным в апреле 2018 года 5,309.

Стоимость оборудования, не вошедшего в состав ТССЦ, в текущем уровне определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков оборудования. Стоимость указанного оборудования в базисном уровне цен определяется с применением индекса изменения стоимости технологического оборудования.

Накладные расходы и сметная прибыль начисляются от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников и пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) к каждой единичной расценке с учетом письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС и письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06.

Стоимость строительных работ, расценки на которые отсутствуют в сборниках территориальной сметно-нормативной базы «ГОСЭТАЛОН 2012», может определяться на основании сборников Федеральных единичных расценок (ФЕР) с пересчетом в текущий уровень цен с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

К главе № 2. Индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства на полный комплекс работ, по видам работ, а также стоимости технологического оборудования предназначены для расчета начальной (максимальной) цены контракта на строительство объектов городского хозяйства, на основании сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, в соответствии с Порядком организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 № 186-рп, а также для определения стоимости строительства в текущем уровне цен на основании объектов-аналогов.

Индексы перечета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства на весь комплекс строительно-монтажных работ рассчитаны с учетом накладных расходов и сметной прибыли, определенных к каждой единичной расценке от фонда заработной платы основных рабочих и механизаторов, с учетом коэффициентов 0,85 к нормативам накладных расходов и 0,80 к нормативам сметной прибыли в соответствии с письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС и применяются к сумме прямых затрат (включая стоимость материальных ресурсов по проекту), накладных расходов и сметной прибыли в базовом уровне цен. Индексы пересчета сметной стоимости технологического оборудования, предназначенного для строительства объектов городского хозяйства (далее – индексы на оборудование), разработаны по видам строительства, соответствующим назначению возводимого объекта, и применяются для определения в текущих ценах стоимости оборудования, включенного в состав сметной документации.

Общие положения
по применению текущих индексов изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

Текущие индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства), рассчитаны

к стоимости, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2011.

Индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства разработаны к каждой единичной расценке Сборников территориальных сметных норм

и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга (далее – Сборники ТСНэ-ТЕРэ) и предназначены для определения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства в текущем уровне цен

с использованием базисно-индексного метода.

Определение стоимости работ в текущем уровне цен производится путем применения индексов изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства

к элементам прямых затрат, определенных с использованием Сборников ТСНэ-ТЕРэ.

Определение стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства производится по территориальным единичным расценкам следующих Сборников ТСНэ-ТЕРэ:

- «Содержание автомобильных дорог. ТСНэ-ТЕРэ 1.01» (утвержден распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016

-
№ 115-р, от 25.08.2016 № 163-р, от 12.05.2017 № 58-р, от 01.08.2017 № 115-р, от 20.02.2018 № 21-р);

- «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений. ТСНэ-ТЕРэ 2.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016

-
№ 116-р);

- «Содержание искусственных сооружений. ТСНэ-ТЕРэ 3.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016

-
№ 117-р);

- «Содержание зданий и сооружений. ТСНэ-ТЕРэ 4.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 118-р);

- «Охрана водных объектов. ТСНэ-ТЕРэ 5.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 119-р);

Накладные расходы и сметная прибыль начисляются от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов в соответствии с нормативами, указанными в Общих положениях к указанным Сборникам ТСНэ-ТЕРэ.

Индексами изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства учтены:

- уровень оплаты труда с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) о средней заработной плате одного работника;

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в соответствии с «Территориальным сборником сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-2001)»;

- сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов и услуг посредников в соответствии с «Территориальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001)».

Индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства приведены без учета налога на добавленную стоимость, который учитывается по итогу всей сметной стоимости.

Глава №2. Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на полный комплекс работ, а также по видам работ, индексы пересчета сметной стоимости технологического оборудования

на апрель 2018 года

(Утверждены распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.03.2018 № 51-р)

Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на полный комплекс работ, а также по видам строительных, специальных строительных, монтажных и пусконаладочных работ при новом строительстве и реконструкции объектов городского хозяйства

№ п/п | Наименование объектов городского хозяйства и видов работ | На весь комплекс работ | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Сметная стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Строительство в целом | 7,219 | 18,732 | 8,451 | 5,309
2 | Кирпичные здания и сооружения, в том числе: | 7,786 | 18,732 | 8,966 | 5,324
2.1 | Жилые дома | 7,757 | 18,732 | 8,461 | 5,411
2.2 | Учреждения образовательные дошкольные | 7,656 | 18,732 | 8,097 | 4,934
2.3 | Учреждения общеобразовательные | 8,426 | 18,732 | 8,821 | 5,777
2.4 | Учреждения здравоохранения, в том числе: | 7,589 | 18,732 | 8,423 | 5,263
2.4.1 | Подстанции скорой помощи | 7,835 | 18,732 | 9,303 | 5,946
2.5 | Административные здания | 8,163 | 18,732 | 9,849 | 5,280
2.6 | Пожарные депо | 7,543 | 18,732 | 9,325 | 5,172
2.7 | Бани общественные | 7,315 | 18,732 | 9,450 | 4,807
3 | Кирпично-монолитные здания и сооружения, в том числе: | 7,322 | 18,732 | 8,129 | 4,989
3.1 | Жилые дома | 7,261 | 18,732 | 6,407 | 5,106
3.2 | Учреждения образования | 7,678 | 18,732 | 8,588 | 5,190
3.3 | Учреждения образовательные дошкольные | 7,357 | 18,732 | 8,767 | 4,895
3.4 | Учреждения здравоохранения | 6,993 | 18,732 | 8,753 | 4,766
3.5 | Административные здания |  |  |  |
3.6 | Пожарные депо |  |  |  |
4 | Монолитные здания и сооружения с навесными фасадами, в том числе: | 7,073 | 18,732 | 8,576 | 4,678
4.1 | Жилые дома | 6,668 | 18,732 | 8,520 | 3,938
4.2.1 | Учреждения образовательные дошкольные | 6,757 | 18,732 | 8,552 | 4,586
4.2.2 | Учреждения общеобразовательные | 6,850 | 18,732 | 7,766 | 4,687
4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
4.4 | Административные здания | 7,172 | 18,732 | 8,736 | 4,319
4.5 | Паркинги многоуровневые | 7,919 | 18,732 | 9,308 | 5,860
5 | Панельные здания, в том числе: | 7,553 | 18,732 | 8,179 | 5,718
5.1 | Жилые дома | 7,717 | 18,732 | 8,302 | 6,218
5.2 | Учреждения образования | 7,367 | 18,732 | 8,106 | 5,257
5.4 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
5.5 | Административные здания |  |  |  |
5.6 | Паркинги многоуровневые | 7,574 | 18,732 | 8,128 | 5,680
6 | Каркасные здания и сооружения, в том числе: |  |  |  |
6.1 | Паркинги многоуровневые |  |  |  |
7 | Очистные сооружения | 7,860 | 18,732 | 7,674 | 6,143
8 | Трансформаторные подстанции | 7,825 | 18,732 | 8,005 | 5,256
9 | Строительство автомобильных дорог | 6,276 | 18,732 | 8,962 | 5,069
10 | Строительство автомагистралей и скоростных дорог1 | 6,255 | 18,732 | 8,454 | 5,217
11 | Строительство дорог из сборных железобетонных плит | 6,229 | 18,732 | 8,882 | 5,223
12 | Устройство тротуаров из асфальтобетонных смесей | 7,358 | 18,732 | 8,666 | 6,383
13 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | 8,408 | 18,732 | 10,152 | 5,803
14 | Устройство тротуаров из гранитных плит и мелкоразмерного штучного камня | 5,511 | 18,732 | 8,555 | 3,505
15 | Устройство трамвайных путей | 7,267 | 18,732 | 8,406 | 6,172
16 | Устройство контактной сети | 8,532 | 18,732 | 8,694 | 6,905
17 | Строительство мостов и набережных | 7,507 | 18,732 | 5,770 | 6,261
18 | Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства | 6,923 | 18,732 | 7,092 | 5,404
19 | Устройство наружных сетей водоснабжения | 7,476 | 18,732 | 7,850 | 5,193
20 | Устройство наружных сетей водоотведения | 6,243 | 18,732 | 7,791 | 4,615
21 | Устройство наружных сетей теплоснабжения | 5,215 | 18,732 | 7,453 | 4,369
22 | Устройство наружных сетей газоснабжения | 7,007 | 18,732 | 8,016 | 4,723
23 | Устройство наружных сетей водоотведения, водо-, тепло-, газо- и электроснабжения методом горизонтально-направленного бурения |  |  |  |
24 | Строительство кабельных линий электропередач | 4,677 | 18,732 | 9,168 | 4,002
25 | Строительство воздушных линий электропередач | 7,043 | 18,732 | 9,119 | 6,423
26 | Устройство наружного освещения | 6,657 | 18,732 | 8,606 | 5,541
27 | Озеленение и благоустройство территории | 8,516 | 18,732 | 8,306 | 6,011
28 | Строительство гидротехнических и портовых сооружений | 7,606 | 18,732 | 9,210 | 6,379
29 | Виды работ при строительстве жилых домов и других зданий и сооружений городского хозяйства |  |  |  |
29.1 | Земляные работы | 13,353 | 18,732 | 9,750 | 4,723
29.2.1 | Устройство фундаментов ленточных | 9,986 | 18,732 | 9,300 | 8,000
29.2.2 | Устройство фундаментов на свайных основаниях | 4,562 | 18,732 | 3,497 | 5,152
29.3 | Монтаж несущих и ограждающих конструкций из сборного бетона и железобетона | 8,764 | 18,732 | 8,082 | 8,522
29.4.1 | Монтаж бетонных и железобетонных монолитных конструкций | 7,740 | 18,732 | 8,454 | 5,566
29.4.2 | Монтаж бетонных и железобетонных монолитных конструкций для дорожно-мостового строительства | 7,082 | 18,732 | 7,007 | 4,389
29.5.1 | Монтаж строительных металлических конструкций | 6,399 | 18,732 | 8,438 | 5,103
29.5.2 | Монтаж строительных металлических конструкций для дорожно-мостового строительства | 8,136 | 18,732 | 7,737 | 6,803
29.6 | Устройство наружных и внутренних стен из кирпича и блоков | 8,268 | 18,732 | 8,432 | 6,665
29.7 | Устройство перегородок из кирпича и блоков | 8,712 | 18,732 | 8,267 | 6,107
29.8 | Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит | 9,321 | 18,732 | 10,181 | 4,810
29.9 | Монтаж деревянных конструкций | 7,117 | 18,732 | 9,247 | 4,018
29.10 | Заполнение оконных проемов | 4,507 | 18,732 | 9,810 | 3,734
29.11 | Заполнение дверных проемов | 4,802 | 18,732 | 8,207 | 3,948
29.12 | Устройство кровель: |  |  |  |
29.12.1 | — рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа изофлекс, изопласт и т.п.) и мастичных | 6,018 | 18,732 | 9,622 | 4,183
29.12.2 | — рулонных "дышащего" типа | 6,383 | 18,732 | 10,173 | 4,228
29.12.3 | — металлических и металлочерепичных | 7,041 | 18,732 | 8,946 | 4,230
29.12.4 | — из черепицы (керамической и полимернаполненной) | 9,507 | 18,732 | 8,607 | 8,222
29.12.5 | — из черепицы (битумной) | 5,850 | 18,732 | 8,518 | 3,439
29.12.6 | — из волнистых листов типа "Ондулин" | 4,471 | 18,732 | 8,483 | 3,665
29.13 | Устройство полов: |  |  |  |
29.13.1 | — с покрытием из линолеума и полимерных плиток по готовому основанию | 6,696 | 18,732 | 11,167 | 4,769
29.13.2 | — то же, с устройством стяжки | 8,006 | 18,732 | 12,587 | 5,268
29.13.3 | — паркетных | 6,274 | 18,732 | 11,222 | 4,633
29.13.4 | — из паркетной доски и ламината | 4,134 | 18,732 | 11,201 | 3,469
29.13.5 | — из керамических плиток | 9,824 | 18,732 | 11,090 | 5,411
29.13.6 | — бетонных, цементных и металлоцементных | 10,556 | 18,732 | 9,895 | 6,375
29.13.7 | — из досок и брусков | 9,544 | 18,732 | 13,242 | 5,868
29.13.8 | — асфальтобетонных | 7,559 | 18,732 | 11,671 | 5,975
29.13.9 | — из мраморных и гранитных плит | 9,343 | 18,732 | 10,740 | 5,620
29.13.10 | — наливных | 11,255 | 18,732 | 14,600 | 5,938
29.14 | Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий | 10,850 | 18,732 | 11,927 | 5,830
29.15.1 | Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «сухих» процессах) | 9,058 | 18,732 | 12,198 | 5,974
29.15.2 | Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «мокрых» процессах) | 12,920 | 18,732 | 14,654 | 7,231
29.16 | Наружные отделочные работы: |  |  |  |
29.16.1 | — штукатурка с последующей окраской | 12,733 | 18,732 | 6,339 | 6,452
29.16.2 | — наружная облицовка зданий искусственными плитками | 12,984 | 18,732 | 13,488 | 9,351
29.16.3 | — наружная облицовка зданий природным камнем и линейными фасонными камнями | 10,990 | 18,732 | 11,291 | 5,579
29.17 | Устройство внутренних инженерных систем: |  |  |  |
29.17.1 | — водоснабжения | 6,321 | 18,732 | 8,832 | 4,287
29.17.2 | — водоотведения | 6,788 | 18,732 | 8,657 | 4,445
29.17.3 | — теплоснабжения | 6,560 | 18,732 | 9,880 | 4,479
29.17.4 | — газоснабжения | 5,882 | 18,732 | 8,638 | 4,059
29.17.5 | — вентиляции и кондиционирования | 7,262 | 18,732 | 9,131 | 3,620
29.18.1 | Устройство электроосвещения и электросилового оборудования | 6,715 | 18,732 | 8,658 | 3,384
29.18.2 | Устройство электроосвещения и электросилового оборудования в зданиях с электрическими плитами | 6,015 | 18,732 | 8,671 | 3,581
29.19 | Электромонтажные работы по центральным тепловым пунктам и подающим насосным станциям | 13,065 | 18,732 | 8,007 | 4,346
29.20 | Устройство слаботочных систем | 10,462 | 18,732 | 6,818 | 4,765
29.21 | Монтаж лифтов | 13,797 | 18,732 | 7,263 | 4,525
29.22 | Монтаж оборудования котельных | 13,243 | 18,732 | 8,489 | 8,469
29.23 | Монтаж технологических трубопроводов | 7,156 | 18,732 | 8,117 | 5,906
29.24 | Теплоизоляционные работы конструкций и трубопроводов | 7,545 | 18,732 | 10,192 | 4,447
29.25 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация) | 9,949 | 18,732 | 13,460 | 7,805
29.26.1 | Выполнение земляных работ с устройством дренажа на автомобильных дорогах | 7,099 | 18,732 | 7,791 | 4,693
29.26.2 | Выполнение земляных работ с устройством дренажа на автомагистралях и скоростных дорогах1 | 9,153 | 18,732 | 7,792 | 5,862
29.27.1 | Устройство оснований автомобильных дорог, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | 6,245 | 18,732 | 7,776 | 5,356
29.27.2 | Устройство оснований автомагистралей и скоростных дорог, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований1 | 6,784 | 18,732 | 7,341 | 6,069
28.27.3 | Устройство оснований тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | 8,641 | 18,732 | 8,984 | 6,518
29.28.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | 4,927 | 18,732 | 4,156 | 4,781
29.28.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия автомагистралей и скоростных дорог1 | 4,940 | 18,732 | 4,252 | 4,797
29.28.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров | 5,198 | 18,732 | 3,101 | 5,029
29.29 | Укладка тротуарной плитки | 8,566 | 18,732 | 6,366 | 5,064
29.30 | Устройство гранитного бордюра | 5,450 | 18,732 | 7,806 | 4,517
29.31 | Устройство набивных щебеночных дорожек и площадок | 8,781 | 18,732 | 8,548 | 6,890
29.32 | Устройство покрытия в трамвайных путях из литой асфальтобетонной смеси | 6,445 | 18,732 | 3,209 | 6,449
29.33 | Монтаж и укладка гранитных изделий при строительстве мостов и набережных | 7,284 | 18,732 | 8,073 | 4,816
29.34 | Устройство стального перильного ограждения мостов и набережных | 7,557 | 18,732 | 6,114 | 6,500
29.35 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | 11,168 | 18,732 | 9,149 | 7,088
29.36 | Устройство газонов | 11,264 | 18,732 | 9,332 | 5,437
29.37 | Подводно-технические работы | 11,318 | 18,732 | 9,719 | 5,781
29.38 | Пусконаладочные работы | 17,087 | 18,732 |  |
30 | Выполнение подземных работ при строительстве линий метрополитена, в том числе: | 7,090 | 18,732 | 3,248 | 7,342
30.1 | Сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход) | 5,283 | 18,732 | 2,207 | 9,600
30.2 | Сооружение подземных станционных комплексов | 8,680 | 18,732 | 5,496 | 5,582
30.3 | Сооружение перегонных тоннелей и тоннельных выработок | 5,428 | 18,732 | 2,454 | 8,618
30.4 | Сооружение вентиляционных шахт, включая нижний вентиляционный узел | 10,639 | 18,732 | 6,498 | 7,071

1Индексы пересчета сметной стоимости строительства применяются для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории IВ, II и входящих в их состав мостов.

Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, по видам строительных, специальных строительных и монтажных работпри капитальном ремонте объектов городского хозяйства

№ п/п | Наименование объектов городского хозяйства и видов работ | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Сметная стоимость материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий | 18,732 | 9,379 | 5,140 |
2 | Земляные работы | 18,732 | 9,085 | 4,499 |
3 | Фундаменты | 18,732 | 8,736 | 6,441 |
4 | Металлические конструкции | 18,732 | 8,988 | 4,867 |
5 | Конструкции из кирпича | 18,732 | 9,575 | 6,745 |
6 | Оконные проемы с остеклением | 18,732 | 9,759 | 3,312 |
7 | Дверные проемы | 18,732 | 10,298 | 4,095 |
8 | Деревянные конструкции | 18,732 | 11,099 | 4,210 |
9.1 | Кровли металлические | 18,732 | 11,373 | 4,503 |
9.2 | Кровли из наплавляемых материалов | 18,732 | 10,511 | 3,777 |
9.3 | Кровли из асбестоцементных листов | 18,732 | 9,036 | 5,067 |
9.4 | Кровли из черепицы керамической и полимернаполненной | 18,732 | 8,482 | 8,367 |
9.5 | Кровли из черепицы битумной | 18,732 | 8,121 | 3,404 |
9.6 | Кровли из волнистых листов типа "Ондулин" | 18,732 | 7,676 | 3,590 |
9.7 | Кровли рулонные "дышащего" типа | 18,732 | 9,579 | 4,462 |
10.1 | Паркетные полы и полы из ламината | 18,732 | 11,911 | 3,709 |
10.2 | Полы из досок | 18,732 | 12,031 | 4,706 |
10.3 | Полы с покрытием из линолеума и плиток ПХВ с ремонтом стяжки | 18,732 | 12,804 | 4,588 |
10.4 | Полы из керамических плиток | 18,732 | 10,856 | 4,672 |
10.5 | Полы из мраморной и гранитной плиты | 18,732 | 11,648 | 5,339 |
10.6 | Полы бетонные и цементные | 18,732 | 9,229 | 8,113 |
10.7 | Полы асфальтобетонные | 18,732 | 9,396 | 5,374 |
10.8 | Полы наливные | 18,732 | 10,771 | 5,938 |
11 | Внутренняя отделка зданий | 18,732 | 13,799 | 5,920 |
12.1 | Фасады - штукатурка с окраской | 18,732 | 8,428 | 6,733 |
12.2 | Фасады - окраска, ремонт швов | 18,732 | 7,725 | 5,127 |
12.3 | Фасады - облицовка плиткой | 18,732 | 11,187 | 6,082 |
13.1 | Внутренние инженерные сети ЦО | 18,732 | 9,642 | 7,503 |
13.2 | Внутреннее горячее и холодное водоснабжение | 18,732 | 9,788 | 4,633 |
13.3 | Внутренняя канализация | 18,732 | 9,788 | 4,633 |
13.4 | Внутреннее газоснабжение | 18,732 | 9,276 | 4,088 |
14.1 | Наружные сети канализации | 18,732 | 4,319 | 5,276 |
14.2 | Наружные сети теплоснабжения | 18,732 | 7,399 | 4,506 |
14.3 | Наружные сети газоснабжения | 18,732 | 7,379 | 4,416 |
14.4 | Наружные сети водоснабжения | 18,732 | 7,354 | 4,667 |
15 | Вентиляция | 18,732 | 10,057 | 3,731 |
16 | Наружные сети электроснабжения до 10 кВ | 18,732 | 9,193 | 6,336 |
17 | Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий | 18,732 | 7,898 | 5,373 |
18 | Наружное освещение | 18,732 | 9,516 | 4,637 |
19 | Слаботочные устройства | 18,732 | 8,002 | 4,899 |
20 | Теплоизоляционные работы | 18,732 | 10,268 | 4,905 |
21 | Защита от коррозии | 18,732 | 10,616 | 5,808 |
22 | Основания автодорог и тротуаров | 18,732 | 9,158 | 6,201 |
23 | Асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров и внутриквартальных проездов и площадок | 18,732 | 4,585 | 4,841 |
24 | Бетонные и плитные тротуары | 18,732 | 7,974 | 6,380 |
25 | Озеленение и благоустройство | 18,732 | 8,704 | 5,740 |
26 | Монтаж лифтового оборудования | 18,732 | 8,410 | 4,242 |

Индексы пересчета сметной стоимости технологического оборудования, предназначенного для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

№ п/п | Наименование отраслей строительства | Сметная стоимость оборудования
1 | Жилищное строительство | 4,44
2 | Строительство объектов здравоохранения | 4,06
3 | Строительство объектов образования | 3,91
4 | Строительство объектов культуры | 4,18
5 | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | 3,81
6 | Строительство объектов электроснабжения | 3,78
7 | Строительство объектов теплоснабжения | 3,93
8 | Строительство объектов дорожно-мостового хозяйства | 4,26
9 | Строительство метрополитена | 4,43