Общие положения
по применению индексов пересчёта сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012 («ГОСЭТАЛОН 2012»)

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – строительство объектов городского хозяйства), рассчитаны к территориальным единичным расценкам, сформированным на основании государственных сметных нормативов, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр, от 17.10.2014 № 634/пр, от 12.11.2014 № 703/пр, от 11.12.2015 № 899/пр, и утвержденным распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 196-р, от 29.12.2016 № 257-р, а также к территориальным единичным расценкам, утвержденным распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 117/1-р и от 25.08.2016 № 164-р.

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства, рассчитаны к сметной стоимости, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

Индексами пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства учтены:

- уровень оплаты труда рабочих-строителей с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) о средней заработной плате одного работника по отрасли «Строительство»;

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в соответствии с «Территориальным сборником сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-2001)»;

- сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов и услуг посредников в соответствии с «Территориальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001)» (далее – ТССЦ). Транспортные затраты
в текущем уровне цен учтены для условий перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 км.

Индексами пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства не предусмотрены и учитываются дополнительно затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчете, в текущем уровне цен, в том числе расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами. Прочие затраты, входящие в состав сводного сметного расчета в текущем уровне цен (на восстановительную стоимость зеленых насаждений, подключение к действующим инженерным сетям и прочее), пересчитываются в базисный уровень цен с применением индексов на комплекс работ по объекту.

Влияние условий производства работ в соответствии с проектом организации строительства индексами пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства не предусмотрено и должно учитываться в локальных сметах и актах выполненных работ коэффициентами, приведенными в Методических материалах к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга (письмо Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 08-02-2989/15-0-10 (с изменениями на 27.06.2016).

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства приведены без учета налога на добавленную стоимость, который учитывается по итогу всей сметной стоимости.

К главе № 1. Индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства разработаны к каждой единичной расценке территориальной сметно-нормативной базы «ГОСЭТАЛОН 2012» (далее – индексы к единичным расценкам).

Индексы к единичным расценкам предназначены для определения сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода.

Определение сметной стоимости в текущем уровне цен производится путем применения к элементам прямых затрат, определенных с использованием сборников территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТЕР-2001), на ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001), на монтаж оборудования (ТЕРм-2001), на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр-2001), на пусконаладочные работы (ТЕРп-2001), индексов к единичным расценкам по статьям затрат (графы 2, 3 таблиц Главы № 1).

Индекс к оплате труда рабочих-строителей (монтажников и пусконаладочного персонала) на май 2018 года составляет 18,732. Индекс к оплате труда механизаторов при определении фонда оплаты труда для начисления накладных расходов и сметной прибыли принимается равным индексу по оплате труда рабочих-строителей.

Стоимость неучтенных в расценках материальных ресурсов определяется по соответствующему шифру ресурса ТССЦ. Расход неучтенных ресурсов принимается по нормам соответствующих таблиц ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРмр-2001 при отсутствии норм – на основании проектных данных.

Стоимость материальных ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ, в текущем уровне цен определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Стоимость указанных материалов в базисном уровне цен определяется с применением индекса на материалы по строительству в целом, равным в мае 2018 года 5,315.

Стоимость оборудования, не вошедшего в состав ТССЦ, в текущем уровне определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков оборудования. Стоимость указанного оборудования в базисном уровне цен определяется с применением индекса изменения стоимости технологического оборудования.

Накладные расходы и сметная прибыль начисляются от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников и пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) к каждой единичной расценке с учетом письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС и письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06.

Стоимость строительных работ, расценки на которые отсутствуют в сборниках территориальной сметно-нормативной базы «ГОСЭТАЛОН 2012», может определяться на основании сборников Федеральных единичных расценок (ФЕР) с пересчетом в текущий уровень цен с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

К главе № 2. Индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства на полный комплекс работ, по видам работ, а также стоимости технологического оборудования предназначены для расчета начальной (максимальной) цены контракта на строительство объектов городского хозяйства, на основании сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, в соответствии с Порядком организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 № 186-рп, а также для определения стоимости строительства в текущем уровне цен на основании объектов-аналогов.

Индексы перечета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства на весь комплекс строительно-монтажных работ рассчитаны с учетом накладных расходов и сметной прибыли, определенных к каждой единичной расценке от фонда заработной платы основных рабочих и механизаторов, с учетом коэффициентов 0,85 к нормативам накладных расходов и 0,80 к нормативам сметной прибыли в соответствии с письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС и применяются к сумме прямых затрат (включая стоимость материальных ресурсов по проекту), накладных расходов и сметной прибыли в базовом уровне цен.

Индексы пересчета сметной стоимости технологического оборудования, предназначенного для строительства объектов городского хозяйства (далее – индексы на оборудование), разработаны по видам строительства, соответствующим назначению возводимого объекта, и применяются для определения в текущих ценах стоимости оборудования, включенного в состав сметной документации.

Общие положения
по применению текущих индексов изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

Текущие индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства), рассчитаны к стоимости, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2011.

Индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства разработаны к каждой единичной расценке Сборников территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга (далее – Сборники ТСНэ-ТЕРэ) и предназначены для определения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода.

Определение стоимости работ в текущем уровне цен производится путем применения индексов изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства к элементам прямых затрат, определенных с использованием Сборников ТСНэ-ТЕРэ.

Определение стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства производится по территориальным единичным расценкам следующих Сборников ТСНэ-ТЕРэ:

- «Содержание автомобильных дорог. ТСНэ-ТЕРэ 1.01» (утвержден распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 115-р, от 25.08.2016 № 163-р, от 12.05.2017 № 58-р, от 01.08.2017 № 115-р, от 20.02.2018 № 21-р);

- «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений. ТСНэ-ТЕРэ 2.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 116-р, от 09.04.2018 № 54-р);

- «Содержание искусственных сооружений. ТСНэ-ТЕРэ 3.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 117-р);

- «Содержание зданий и сооружений. ТСНэ-ТЕРэ 4.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 118-р);

- «Охрана водных объектов. ТСНэ-ТЕРэ 5.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 119-р);

Накладные расходы и сметная прибыль начисляются от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов в соответствии с нормативами, указанными в Общих положениях к указанным Сборникам ТСНэ-ТЕРэ.

Индексами изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства учтены:

- уровень оплаты труда с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) о средней заработной плате одного работника;

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в соответствии с «Территориальным сборником сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-2001)»;

- сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов и услуг посредников в соответствии с «Территориальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001)».

Индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства приведены без учета налога на добавленную стоимость, который учитывается по итогу всей сметной стоимости.

Глава №2. Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на полный комплекс работ, а также по видам работ, индексы пересчета сметной стоимости технологического оборудования

на май 2018 года

(Утверждены распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 28.04.2018 № 84-р)

Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на полный комплекс работ, а также по видам строительных, специальных строительных, монтажных и пусконаладочных работ при новом строительстве и реконструкции объектов городского хозяйства

№ п/п | Наименование объектов городского хозяйства и видов работ | На весь комплекс работ | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Сметная стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Строительство в целом | 7,223 | 18,732 | 8,476 | 5,315
2 | Кирпичные здания и сооружения, в том числе: | 7,802 | 18,732 | 8,991 | 5,344
2.1 | Жилые дома | 7,765 | 18,732 | 8,491 | 5,419
2.2 | Учреждения образовательные дошкольные | 7,686 | 18,732 | 8,120 | 4,973
2.3 | Учреждения общеобразовательные | 8,458 | 18,732 | 8,858 | 5,819
2.4 | Учреждения здравоохранения, в том числе: | 7,595 | 18,732 | 8,453 | 5,269
2.4.1 | Подстанции скорой помощи | 7,829 | 18,732 | 9,319 | 5,937
2.5 | Административные здания | 8,186 | 18,732 | 9,869 | 5,310
2.6 | Пожарные депо | 7,561 | 18,732 | 9,350 | 5,193
2.7 | Бани общественные | 7,336 | 18,732 | 9,469 | 4,834
3 | Кирпично-монолитные здания и сооружения, в том числе: | 7,337 | 18,732 | 8,151 | 5,007
3.1 | Жилые дома | 7,267 | 18,732 | 6,422 | 5,111
3.2 | Учреждения образования | 7,706 | 18,732 | 8,608 | 5,226
3.3 | Учреждения образовательные дошкольные | 7,378 | 18,732 | 8,788 | 4,921
3.4 | Учреждения здравоохранения | 6,997 | 18,732 | 8,787 | 4,770
3.5 | Административные здания |  |  |  |
3.6 | Пожарные депо |  |  |  |
4 | Монолитные здания и сооружения с навесными фасадами, в том числе: | 7,089 | 18,732 | 8,608 | 4,696
4.1 | Жилые дома | 6,679 | 18,732 | 8,549 | 3,950
4.2.1 | Учреждения образовательные дошкольные | 6,775 | 18,732 | 8,587 | 4,607
4.2.2 | Учреждения общеобразовательные | 6,869 | 18,732 | 7,799 | 4,709
4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
4.4 | Административные здания | 7,191 | 18,732 | 8,769 | 4,342
4.5 | Паркинги многоуровневые | 7,932 | 18,732 | 9,334 | 5,874
5 | Панельные здания, в том числе: | 7,561 | 18,732 | 8,215 | 5,726
5.1 | Жилые дома | 7,720 | 18,732 | 8,339 | 6,219
5.2 | Учреждения образования | 7,390 | 18,732 | 8,135 | 5,285
5.4 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
5.5 | Административные здания |  |  |  |
5.6 | Паркинги многоуровневые | 7,573 | 18,732 | 8,170 | 5,673
6 | Каркасные здания и сооружения, в том числе: |  |  |  |
6.1 | Паркинги многоуровневые |  |  |  |
7 | Очистные сооружения | 7,885 | 18,732 | 7,700 | 6,173
8 | Трансформаторные подстанции | 7,843 | 18,732 | 8,049 | 5,276
9 | Строительство автомобильных дорог | 6,298 | 18,732 | 8,974 | 5,094
10 | Строительство автомагистралей и скоростных дорог1 | 6,272 | 18,732 | 8,466 | 5,236
11 | Строительство дорог из сборных железобетонных плит | 6,231 | 18,732 | 8,912 | 5,223
12 | Устройство тротуаров из асфальтобетонных смесей | 7,360 | 18,732 | 8,675 | 6,383
13 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | 8,426 | 18,732 | 10,166 | 5,827
14 | Устройство тротуаров из гранитных плит и мелкоразмерного штучного камня | 5,527 | 18,732 | 8,568 | 3,523
15 | Устройство трамвайных путей | 7,300 | 18,732 | 8,427 | 6,209
16 | Устройство контактной сети | 8,552 | 18,732 | 8,709 | 6,929
17 | Строительство мостов и набережных | 7,538 | 18,732 | 5,784 | 6,302
18 | Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства | 6,932 | 18,732 | 7,116 | 5,413
19 | Устройство наружных сетей водоснабжения | 7,491 | 18,732 | 7,895 | 5,206
20 | Устройство наружных сетей водоотведения | 6,262 | 18,732 | 7,837 | 4,634
21 | Устройство наружных сетей теплоснабжения | 5,215 | 18,732 | 7,478 | 4,369
22 | Устройство наружных сетей газоснабжения | 7,012 | 18,732 | 8,032 | 4,728
23 | Устройство наружных сетей водоотведения, водо-, тепло-, газо- и электроснабжения методом горизонтально-направленного бурения |  |  |  |
24 | Строительство кабельных линий электропередач | 4,718 | 18,732 | 9,188 | 4,045
25 | Строительство воздушных линий электропередач | 6,671 | 18,732 | 9,160 | 6,014
26 | Устройство наружного освещения | 6,579 | 18,732 | 8,630 | 5,449
27 | Озеленение и благоустройство территории | 8,536 | 18,732 | 8,327 | 6,037
28 | Строительство гидротехнических и портовых сооружений | 7,613 | 18,732 | 9,223 | 6,384
29 | Виды работ при строительстве жилых домов и других зданий и сооружений городского хозяйства |  |  |  |
29.1 | Земляные работы | 13,365 | 18,732 | 9,767 | 4,933
29.2.1 | Устройство фундаментов ленточных | 9,997 | 18,732 | 9,326 | 8,014
29.2.2 | Устройство фундаментов на свайных основаниях | 4,573 | 18,732 | 3,504 | 5,172
29.3 | Монтаж несущих и ограждающих конструкций из сборного бетона и железобетона | 8,766 | 18,732 | 8,112 | 8,523
29.4.1 | Монтаж бетонных и железобетонных монолитных конструкций | 7,768 | 18,732 | 8,475 | 5,601
29.4.2 | Монтаж бетонных и железобетонных монолитных конструкций для дорожно-мостового строительства | 7,094 | 18,732 | 7,019 | 4,404
29.5.1 | Монтаж строительных металлических конструкций | 6,412 | 18,732 | 8,471 | 5,117
29.5.2 | Монтаж строительных металлических конструкций для дорожно-мостового строительства | 8,159 | 18,732 | 7,751 | 6,830
29.6 | Устройство наружных и внутренних стен из кирпича и блоков | 8,271 | 18,732 | 8,462 | 6,668
29.7 | Устройство перегородок из кирпича и блоков | 8,717 | 18,732 | 8,300 | 6,114
29.8 | Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит | 9,338 | 18,732 | 10,200 | 4,837
29.9 | Монтаж деревянных конструкций | 7,136 | 18,732 | 9,267 | 4,043
29.10 | Заполнение оконных проемов | 4,506 | 18,732 | 9,860 | 3,733
29.11 | Заполнение дверных проемов | 4,861 | 18,732 | 8,250 | 4,012
29.12 | Устройство кровель: |  |  |  |
29.12.1 | — рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа изофлекс, изопласт и т.п.) и мастичных | 6,155 | 18,732 | 9,666 | 4,344
29.12.2 | — рулонных "дышащего" типа | 6,541 | 18,732 | 10,205 | 4,421
29.12.3 | — металлических и металлочерепичных | 7,103 | 18,732 | 8,978 | 4,311
29.12.4 | — из черепицы (керамической и полимернаполненной) | 9,493 | 18,732 | 8,636 | 8,204
29.12.5 | — из черепицы (битумной) | 5,848 | 18,732 | 8,565 | 3,436
29.12.6 | — из волнистых листов типа "Ондулин" | 4,503 | 18,732 | 8,522 | 3,699
29.13 | Устройство полов: |  |  |  |
29.13.1 | — с покрытием из линолеума и полимерных плиток по готовому основанию | 6,696 | 18,732 | 11,214 | 4,769
29.13.2 | — то же, с устройством стяжки | 8,006 | 18,732 | 12,628 | 5,268
29.13.3 | — паркетных | 6,280 | 18,732 | 11,261 | 4,640
29.13.4 | — из паркетной доски и ламината | 4,137 | 18,732 | 11,240 | 3,472
29.13.5 | — из керамических плиток | 9,859 | 18,732 | 11,127 | 5,467
29.13.6 | — бетонных, цементных и металлоцементных | 10,560 | 18,732 | 9,944 | 6,378
29.13.7 | — из досок и брусков | 9,570 | 18,732 | 13,271 | 5,907
29.13.8 | — асфальтобетонных | 7,634 | 18,732 | 11,693 | 6,064
29.13.9 | — из мраморных и гранитных плит | 9,319 | 18,732 | 10,778 | 5,583
29.13.10 | — наливных | 11,257 | 18,732 | 14,628 | 5,939
29.14 | Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий | 10,855 | 18,732 | 11,970 | 5,840
29.15.1 | Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «сухих» процессах) | 9,087 | 18,732 | 12,237 | 6,015
29.15.2 | Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «мокрых» процессах) | 12,915 | 18,732 | 14,698 | 7,217
29.16 | Наружные отделочные работы: |  |  |  |
29.16.1 | — штукатурка с последующей окраской | 12,736 | 18,732 | 6,363 | 6,459
29.16.2 | — наружная облицовка зданий искусственными плитками | 12,985 | 18,732 | 13,514 | 9,351
29.16.3 | — наружная облицовка зданий природным камнем и линейными фасонными камнями | 10,931 | 18,732 | 11,317 | 5,466
29.17 | Устройство внутренних инженерных систем: |  |  |  |
29.17.1 | — водоснабжения | 6,310 | 18,732 | 8,859 | 4,274
29.17.2 | — водоотведения | 6,811 | 18,732 | 8,697 | 4,472
29.17.3 | — теплоснабжения | 6,596 | 18,732 | 9,914 | 4,522
29.17.4 | — газоснабжения | 5,955 | 18,732 | 8,690 | 4,145
29.17.5 | — вентиляции и кондиционирования | 7,266 | 18,732 | 9,163 | 3,625
29.18.1 | Устройство электроосвещения и электросилового оборудования | 6,766 | 18,732 | 8,688 | 3,451
29.18.2 | Устройство электроосвещения и электросилового оборудования в зданиях с электрическими плитами | 6,023 | 18,732 | 8,701 | 3,590
29.19 | Электромонтажные работы по центральным тепловым пунктам и подающим насосным станциям | 13,068 | 18,732 | 8,034 | 4,354
29.20 | Устройство слаботочных систем | 10,423 | 18,732 | 6,893 | 4,686
29.21 | Монтаж лифтов | 13,801 | 18,732 | 7,293 | 4,519
29.22 | Монтаж оборудования котельных | 13,279 | 18,732 | 8,541 | 8,614
29.23 | Монтаж технологических трубопроводов | 7,258 | 18,732 | 8,166 | 6,010
29.24 | Теплоизоляционные работы конструкций и трубопроводов | 7,573 | 18,732 | 10,238 | 4,484
29.25 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация) | 9,920 | 18,732 | 13,498 | 7,765
29.26.1 | Выполнение земляных работ с устройством дренажа на автомобильных дорогах | 7,100 | 18,732 | 7,802 | 4,692
29.26.2 | Выполнение земляных работ с устройством дренажа на автомагистралях и скоростных дорогах1 | 9,161 | 18,732 | 7,803 | 5,873
29.27.1 | Устройство оснований автомобильных дорог, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | 6,258 | 18,732 | 7,796 | 5,369
29.27.2 | Устройство оснований автомагистралей и скоростных дорог, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований1 | 6,791 | 18,732 | 7,359 | 6,075
28.27.3 | Устройство оснований тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | 8,644 | 18,732 | 9,013 | 6,519
29.28.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | 4,974 | 18,732 | 4,165 | 4,831
29.28.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия автомагистралей и скоростных дорог1 | 4,990 | 18,732 | 4,260 | 4,849
29.28.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров | 5,246 | 18,732 | 3,108 | 5,080
29.29 | Укладка тротуарной плитки | 8,569 | 18,732 | 6,389 | 5,068
29.30 | Устройство гранитного бордюра | 5,449 | 18,732 | 7,816 | 4,516
29.31 | Устройство набивных щебеночных дорожек и площадок | 8,781 | 18,732 | 8,569 | 6,887
29.32 | Устройство покрытия в трамвайных путях из литой асфальтобетонной смеси | 6,619 | 18,732 | 3,214 | 6,624
29.33 | Монтаж и укладка гранитных изделий при строительстве мостов и набережных | 7,319 | 18,732 | 8,085 | 4,862
29.34 | Устройство стального перильного ограждения мостов и набережных | 7,713 | 18,732 | 6,138 | 6,681
29.35 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | 11,357 | 18,732 | 9,203 | 7,440
29.36 | Устройство газонов | 11,279 | 18,732 | 9,409 | 5,441
29.37 | Подводно-технические работы | 11,347 | 18,732 | 9,733 | 5,906
29.38 | Пусконаладочные работы | 17,087 | 18,732 |  |
30 | Выполнение подземных работ при строительстве линий метрополитена, в том числе: | 7,097 | 18,732 | 3,256 | 7,348
30.1 | Сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход) | 5,292 | 18,732 | 2,211 | 9,625
30.2 | Сооружение подземных станционных комплексов | 8,683 | 18,732 | 5,508 | 5,583
30.3 | Сооружение перегонных тоннелей и тоннельных выработок | 5,432 | 18,732 | 2,458 | 8,623
30.4 | Сооружение вентиляционных шахт, включая нижний вентиляционный узел | 10,656 | 18,732 | 6,520 | 7,097

1Индексы пересчета сметной стоимости строительства применяются для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории IВ, II и входящих в их состав мостов.

Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при капитальном ремонте объектов городского хозяйства

№ п/п | Наименование объектов городского хозяйства и видов работ | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Сметная стоимость материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий | 18,732 | 9,410 | 5,189 |
2 | Земляные работы | 18,732 | 9,100 | 4,744 |
3 | Фундаменты | 18,732 | 8,752 | 6,496 |
4 | Металлические конструкции | 18,732 | 9,026 | 4,828 |
5 | Конструкции из кирпича | 18,732 | 9,587 | 6,746 |
6 | Оконные проемы с остеклением | 18,732 | 9,787 | 3,311 |
7 | Дверные проемы | 18,732 | 10,326 | 4,123 |
8 | Деревянные конструкции | 18,732 | 11,136 | 4,360 |
9.1 | Кровли металлические | 18,732 | 11,403 | 4,636 |
9.2 | Кровли из наплавляемых материалов | 18,732 | 10,543 | 3,904 |
9.3 | Кровли из асбестоцементных листов | 18,732 | 9,052 | 5,365 |
9.4 | Кровли из черепицы керамической и полимернаполненной | 18,732 | 8,515 | 8,134 |
9.5 | Кровли из черепицы битумной | 18,732 | 8,171 | 3,401 |
9.6 | Кровли из волнистых листов типа "Ондулин" | 18,732 | 7,711 | 3,622 |
9.7 | Кровли рулонные "дышащего" типа | 18,732 | 9,614 | 4,625 |
10.1 | Паркетные полы и полы из ламината | 18,732 | 11,946 | 3,716 |
10.2 | Полы из досок | 18,732 | 12,061 | 4,962 |
10.3 | Полы с покрытием из линолеума и плиток ПХВ с ремонтом стяжки | 18,732 | 12,832 | 4,588 |
10.4 | Полы из керамических плиток | 18,732 | 10,924 | 4,736 |
10.5 | Полы из мраморной и гранитной плиты | 18,732 | 11,683 | 5,411 |
10.6 | Полы бетонные и цементные | 18,732 | 9,248 | 8,114 |
10.7 | Полы асфальтобетонные | 18,732 | 9,410 | 5,437 |
10.8 | Полы наливные | 18,732 | 10,789 | 5,939 |
11 | Внутренняя отделка зданий | 18,732 | 13,799 | 5,875 |
12.1 | Фасады - штукатурка с окраской | 18,732 | 8,524 | 6,798 |
12.2 | Фасады - окраска, ремонт швов | 18,732 | 7,749 | 5,129 |
12.3 | Фасады - облицовка плиткой | 18,732 | 11,209 | 6,212 |
13.1 | Внутренние инженерные сети ЦО | 18,732 | 9,673 | 7,658 |
13.2 | Внутреннее горячее и холодное водоснабжение | 18,732 | 9,842 | 4,637 |
13.3 | Внутренняя канализация | 18,732 | 9,842 | 4,637 |
13.4 | Внутреннее газоснабжение | 18,732 | 9,303 | 4,158 |
14.1 | Наружные сети канализации | 18,732 | 4,340 | 5,355 |
14.2 | Наружные сети теплоснабжения | 18,732 | 7,416 | 4,578 |
14.3 | Наружные сети газоснабжения | 18,732 | 7,392 | 4,342 |
14.4 | Наружные сети водоснабжения | 18,732 | 7,374 | 4,680 |
15 | Вентиляция | 18,732 | 10,087 | 3,766 |
16 | Наружные сети электроснабжения до 10 кВ | 18,732 | 9,213 | 6,367 |
17 | Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий | 18,732 | 7,943 | 5,405 |
18 | Наружное освещение | 18,732 | 9,548 | 4,695 |
19 | Слаботочные устройства | 18,732 | 8,075 | 4,900 |
20 | Теплоизоляционные работы | 18,732 | 10,311 | 5,035 |
21 | Защита от коррозии | 18,732 | 10,638 | 5,799 |
22 | Основания автодорог и тротуаров | 18,732 | 9,181 | 6,200 |
23 | Асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров и внутриквартальных проездов и площадок | 18,732 | 4,595 | 4,891 |
24 | Бетонные и плитные тротуары | 18,732 | 7,989 | 6,370 |
25 | Озеленение и благоустройство | 18,732 | 8,732 | 5,757 |
26 | Монтаж лифтового оборудования | 18,732 | 8,463 | 4,263 |

Индексы пересчета сметной стоимости технологического оборудования, предназначенного для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

№ п/п | Наименование отраслей строительства | Сметная стоимость оборудования
1 | Жилищное строительство | 4,48
2 | Строительство объектов здравоохранения | 4,07
3 | Строительство объектов образования | 3,94
4 | Строительство объектов культуры | 4,18
5 | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | 3,83
6 | Строительство объектов электроснабжения | 3,83
7 | Строительство объектов теплоснабжения | 3,93
8 | Строительство объектов дорожно-мостового хозяйства | 4,26
9 | Строительство метрополитена | 4,44