# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие коэффициенты предназначены для определения стоимости строительства в текущем уровне цен октября 2020 года.

2. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен разработаны к статьям затрат каждой расценки, средним сметным ценам на материалы, изделия и конструкции, сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов, укрупненным показателям, входящим в состав территориально сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 с учетом дополнений и изменений, и применяются в установленном порядке согласно «Общим положениям по применению ТСН-2001» (ТСН-2001.12).

3. Коэффициенты пересчета к статьям затрат норм и расценок ТСН-2001 в зависимости от одинаковых значений коэффициенты распространяются на сборник норм и расценок, группу норм и расценок или одну норму и расценку.

4. Коэффициенты пересчета средних сметных ценам на материалы, изделия и конструкции в зависимости от одинаковых значений распространяются на цены раздела, отдела, группы материалов или один вид материала.

5. Настоящие коэффициенты отражают изменение стоимости на расчетный период по заработной плате, эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов. При этом учтены:

5.1. Средний уровень заработной платы в строительном комплексе города Москвы на одного рабочего в размере 53 957 рублей в месяц, для реставрационных организаций – 57 155 рублей.

5.2. Коэффициент к заработной плате рабочих, занятых на основном производстве и рабочих, занятых на обслуживании строительной техники составляет 24,53.

5.3. Стоимость эксплуатации строительных машин по показателям стоимости эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен (без учета накладных расходов и сметной прибыли), рассчитанным в соответствии с «Методическими указаниями по расчету сметных цен эксплуатации строительных машин, работающих на строительстве объектов города Москвы», утвержденными протоколом Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной политике при Правительстве Москвы от 17 октября 2000 года №25.

5.4. Коэффициенты, учитывающие усредненные стоимости производства работ, отпускные цены на материалы, изделия и конструкции по поставщикам и производителям Московского региона.

5.5. Затраты на перевозку строительных грузов автотранспортом рассчитанные в соответствии с изменениями уровня оплаты труда, стоимости горюче-смазочных материалов и других затрат, учитываемых в транспортных расходах на 01.09.2020 г.

5.6. Железнодорожный транспорт грузовой - с 01.01.2020 г. - 1,574.

5.7. Газ – 4903 руб./тыс.м3.

5.8. Стоимость горюче-смазочных материалов (с учетом НДС):

автобензина А-92 - 43,51 руб./литр;

автобензина А-95 - 47,97 руб./литр;

дизельного топлива - 47,80 руб./литр.

5.9. Затраты, связанные с доставкой строительных растворов (бетонной и цементной смеси, известковых, тампонажных растворов) автобетоносмесителями на строительные площадки. В случае доставки самосвалами следует применять поправочный коэффициент 0,81 к стоимости растворов.

6. Накладные расходы и сметная прибыль, исчисляемые от фонда оплаты труда, следует принимать по нормам, введенным в действие с 01 января 2020 года приказом Москомэкспертизы от 30.12.2019.г. № МКЭ-ОД/19-92.

По эксплуатации строительных машин и механизмов накладные расходы и сметная прибыль определяется соответственно в размере 93% и 64% от заработной платы, учтенной в статье «Эксплуатация машин».

7. Коэффициенты пересчета не учитывают налог на добавленную стоимость.

8. При определении стоимости строительных машин в текущем уровне цен, выделенных в сметной документации отдельной строкой, согласно общим указаниям технических частей соответствующих сборников следует руководствоваться коэффициентами, указанными в части 3 «Коэффициенты пересчета сметных цен эксплуатации строительных машин» раздела 1 «Строительные машины, механизмы и инструменты» Сборника коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен.

9. При определении величины затрат в текущем уровне цен по перебазировке грузопассажирских и грузовых подъемников для подъема материалов, башенных кранов и кранов на гусеничном ходу большой грузоподъемности, указанных в смете отдельной строкой, следует применять коэффициенты к статье «эксплуатация машин» (ЭМ), указанные в части 3 «Коэффициенты пересчета сметных цен эксплуатации строительных машин» раздела 2 «Перебазировка строительных машин, механизмов» Сборника коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен.

10. Стоимость перебазировки дополнительных секций башенных кранов и подъемников определяется по расценкам, приведенным в части 3 «Коэффициенты пересчета сметных цен эксплуатации строительных машин» раздела 3 «Перебазировка одной дополнительной секции кранов башенных и подъемников» текущего Сборника коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен.

11. В соответствии со статьями 421 и 709 Гражданского кодекса Российской Федерации определение любых условий хозяйственных взаимоотношений являются исключительной компетенцией субъектов инвестиционной деятельности. Заказчик и подрядная организация, связанные договорными отношениями, вправе по взаимному согласованию уточнять стоимость с учетом условий строительства конкретного объекта.

12. Коэффициенты пересчета применяются к статьям затрат соответствующих расценок ТСН-2001. Соответствующие коэффициенты заносятся в графу 9 «Коэффициенты пересчета» формы локальной сметы для текущего (базисного) уровня цен или графы 10 «Коэффициенты пересчета» формы локальной сметы для двух уровней цен базисного (2001 г.) и текущего (см. примеры приложение 1).

Далее сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется в установленном порядке согласно «Указаниям по применению территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001.12)».