ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых на территории Владимирской области к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8), разработаны по федеральным единичным расценкам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых на территории Владимирской области, к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8) на 4 квартал 2021 года предназначены, по решению Заказчика (инвестора), при:

- разработке сметной документации для реализации контракта текущего и капитального ремонта, сноса и работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории) народов РФ, а также строительства некапитальных строений и сооружений;

- расчетов за выполненные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, финансируемых за счет внебюджетных источников.

2. Индексы рассчитаны на основании сопоставления стоимости строительных ресурсов в текущем уровне цен к базисному уровню цен на 01.01.2000 г.

2.1. Стоимость строительных ресурсов в текущем уровне цен определяется на основании данных поставщиков и предприятий производителей строительных материалов.

- оплата труда рабочих-строителей определяется исходя из установленного Распоряжением Департамента архитектуры и строительства администрации Владимирской области от 25.02.2021 г. № 18 среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Владимирской области за 2020 год.

Среднемесячная оплата труда в строительстве на 4 квартал 2021 года для рабочего 4 разряда составляет 33672,85 руб. Индекс по оплате труда рабочих-строителей на 4 квартал 2021 года равен 21,30 (индекс по оплате труда машинистов принимается равным индексу по оплате труда строителей);

- стоимость эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен без учета накладных расходов и сметной прибыли определяется в соответствии со структурой стоимости 1 маш. часа по ФСЭМ-2001 (в редакции 2020 г.с доп. 1-8);

- средние сметные цены на материальные ресурсы в текущем уровне цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов определяются в соответствии с транспортной схемой поставки материалов до г.Владимира.

При подготовке сметной документации стоимость неучтенных в расценках материальных ресурсов определяется в текущем уровне цен отдельной строкой.

Расход неучтенных ресурсов принимается по нормам соответствующих таблиц ГЭСН-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8), либо на основании проектных данных в случае, когда их расход не указан (в сметной норме определен в объеме «П»).

При применении материальных ресурсов с проектными марками, отличными от применяемых в расценках, материальные ресурсы исключаются отдельными строками из расценки со знаком минус и включаются отдельными строками в смете с текущей стоимостью материальных ресурсов, включенных в сборник сметных цен.

Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ-2001 (в редакции 2020 г. доп. 1-8), определяется по текущей сметной стоимости (с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов) с утверждением Заказчиком прайс-листов, коммерческих предложений, счетов и т.д.

2.2 Стоимость строительных ресурсов в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. определяется в соответствии с действующими сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов.

- оплата труда рабочих-строителей в базисном уровне цен для IV разряда равна 9,62 руб./чел.-ч с учетом нормативного количества затрат труда по ГЭСН-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8);

- стоимость эксплуатации строительных машин в руб/маш.-ч определяется по ФСЭМ-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8) с учетом нормативного количества маш.-ч по ГЭСН-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8);

- стоимость материальных ресурсов определяется по ФССЦ-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8), с учетом нормативного количества материалов по ГЭСН-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8).

3. Определение сметной стоимости в текущем уровне цен производится путем применения к элементам прямых затрат, полученным по расценкам ФЕР-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8), индексов по статьям затрат (оплате труда, материальных ресурсов и эксплуатации машин) с начислением накладных расходов и сметной прибыли в соответствии с порядком, установленным методическими документами Минстроя России.

4. Индексами не предусмотрены и учитываются дополнительно прочие и лимитированные затраты (затраты на строительство и разборку временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, непредвиденные расходы и т.п.), определяемые в соответствии с «Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр (далее Методика №421), Методикой по применению ФЕР, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 г № 519/пр.

5. Влияние условий производства работ на производительность труда в соответствии с проектом организации строительства индексами не предусмотрено и должны учитываться дополнительно в локальных сметных расчетах (сметах) и актах выполненных работ коэффициентами, приведенными в Методике №421.

6. Индексы приведены без учета налога на добавленную стоимость, который учитывается в сметах и начисляется в актах выполненных работ по итогу всей сметной стоимости.

7. Стоимость транспортировки грузов в базисном уровне цен ФЕР-2001 (в редакции 2020 г. с доп. 1-8) определяется на основании Государственных сметных нормативов «Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства» (ФССЦпг 81-01-2001 (в редакции 2020 г.)) и сметных цен на эксплуатацию автомобилей с учетом накладных расходов 94% и сметной прибыли 61%. Текущие сметные цены на погрузо-разгрузочные работы, на перевозку грузов автомобильным транспортом, применяются в соответствии с данными в текущем уровне цен на тонну груза.

В сметных ценах на погрузо-разгрузочные работы учтены накладные расходы в размере 90% и сметная прибыль в размере 42% от фонда оплаты труда.

8. Расчет затрат на перевозку рабочих с использованием машины УАЗ

(код 91.13.03-112):

Сметная стоимость эксплуатации автомобиля в текущем уровне цен 4 квартала 2021 г. – 285,44 руб./маш.-ч, в т.ч. зарплата – 247,08 руб./маш.-ч. (по сборнику Стройинфо).

Сэксп+НР+СП=Сэксп+Змаш*0,94+Змаш*0,61 = 285,44+247,08*0,94+247,08*0,61 =668,41

руб./маш.-ч

9. Расчет затрат на перевозку Лаборатории передвижной измерительно-настроечной

(код 91.11.02-031) к месту производства работ:

Сметная стоимость эксплуатации лаборатории в текущем уровне цен 4 квартала 2021 г. – 996,74 руб./маш.-ч, в т.ч. зарплата – 247,08 руб./маш.-ч. (по сборнику Стройинфо).

Сэксп+НР+СП=Сэксп+Змаш*0,94+Змаш*0,61 = 996,74+247,08*0,94+247,08*0,61 = 1 379,71 руб./маш.-ч

10. Пересчет в базисный уровень цен оборудования от текущей стоимости, полученной из данных прайс-листов (коммерческих предложений и т.д.) (с учетом запасных частей, тары, упаковки, относимых к стоимости оборудования) осуществляется путем деления текущей стоимости на индекс изменения стоимости оборудования по виду строительства, ежеквартально сообщаемых в письмах Минстроя РФ.

· транспортная схема поставки строительных материалов, изделий и конструкций включенная в расчет сметной стоимости материалов для объектов капитального строительства в г.Владимире

N | Наименование материалов и конструкций | Наименование заводов-изготовителей или организаций по реализации строительных материалов и конструкций | Расстояния перевозки, км
1 | 2 | 3 | 4
1 | Сборные железобетонные конструкции, товарный бетон и раствор | Заводы по производству ж/б изделий г. Владимир | 15
|  | ЗАО «Монолит ЛТД» г. Гусь-Хрустальный | 15
|  | ОАО «Ковровский завод железобетонных изделий» | 15
|  | ОАО «ЦТЖБ» Муромский завод железобетонных изделий | 15
|  | ОАО «Кольчугинобетон» | 15
2 | Кирпич керамический строительный | Мстерский завод стеновых керамических материалов | 112
3 | Кирпич силикатный | ООО «Силикат» п. Малыгино Ковровского района | 94
4 | Керамзит | г.Кольчугино | 96
5 | Песок | Карьер Александровский район, д.Брыковы Горы Улыбышевский карьер п.Улыбышево | 118 30
6 | Щебень | ООО «Русский щебень» Владимирская область, г.Кольчугино, ул.Дружбы, д.19-б ОАО «Ковровское карьероуправление» п.Мелехово Ковровского района | 80 95
7 | Пиломатериал | ГУ «Владимирское управление сельскими лесами» г.Владимир | 15
8 | Столярные изделия | ООО «Агростройлес» | 15
9 | Рулонные материалы | ЗАО «Рязанский КРЗ» Предприятия по реализации (поставщики) | 15 15
10 | Минераловатные плиты | ЗАО «Боголюбовский кирпич» г. Владимир (поставщики) | 15
11 | Прочие материалы | ОАО «Владимирглавснаб» г. Владимир | 15

При строительстве в других районах Владимирской области следует определять стоимость материалов с учетом транспортных составляющих в зависимости от расстояния перевозки.

12. Отпускная стоимость нерудных материалов (текущая стоимость без НДС)

Код | Наименование ФЕР-2020 | Ед. изм. ФЕР-2020 | Отпускная без НДС | Сметная без НДС
02.3.01.02-0003 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 335,30 | 515,09
02.3.01.02-1011 | Песок природный I класс, средний, круглые сита | м3 | 258,33 | 538,39
02.3.01.02-1008 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 258,83 | 538,88
02.2.04.03-0013 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 755,97 | 955,70
02.2.04.03-0014 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65% | м3 | 869,59 | 1071,60
02.2.04.03-0011 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25% | м3 | 629,80 | 826,99
02.2.04.03-0012 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35% | м3 | 821,87 | 1022,90
02.2.04.03-0015 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75% | м3 | 944,96 | 1148,50
02.2.04.04-0120 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 931,60 | 1587,17
02.2.05.04-1682 | Щебень М 300, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 661,50 | 1162,19
02.2.05.04-1762 | Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 521,60 | 1027,24
02.2.05.04-1802 | Щебень М 300, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 521,60 | 1027,24
02.2.05.04-1562 | Щебень М 300, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 529,17 | 1031,09
02.2.05.04-1687 | Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 687,75 | 1208,31
02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 582,08 | 1085,06
02.2.05.04-1807 | Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 577,50 | 1076,52
02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 687,75 | 1208,31
02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 666,75 | 1171,41
02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 1166,67 | 1417,85
02.2.05.04-1772 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1166,67 | 1417,85
02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 1166,67 | 1417,85
02.2.05.04-1572 | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 1166,67 | 1417,85
02.2.05.04-1612 | Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1166,67 | 1417,85
02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 1116,67 | 1761,99
02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1183,33 | 1867,18
02.2.05.04-1817 | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 1200,00 | 1893,48
02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 1125,00 | 1775,14
02.2.05.04-1617 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1125,00 | 1775,14
02.2.05.04-1702 | Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 1901,79 | 2176,03
02.2.05.04-1902 | Щебень М 1000, фракция 120-150 мм, группа 2 | м3 | 1901,79 | 2176,03
02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1901,79 | 2176,03
02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 1901,79 | 2176,03
02.2.05.04-1582 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 1901,79 | 2176,03
02.2.05.04-1622 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1901,79 | 2176,03
02.2.05.04-1862 | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2 | м3 | 1901,79 | 2176,03
02.2.05.04-1707 | Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2089,45
02.2.05.04-1787 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2089,45
02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2089,45
02.2.05.04-1587 | Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2089,45
02.2.05.04-1627 | Щебень М 1200, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2029,13
02.2.05.04-1712 | Щебень М 1400, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2109,43
02.2.05.04-1792 | Щебень М 1400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2109,43
02.2.05.04-1832 | Щебень М 1400, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2096,23
02.2.05.04-1592 | Щебень М 1400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2101,18
02.2.05.04-1632 | Щебень М 1400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1833,33 | 2101,18
04.2.01.01-0039 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I | т | 5208,33 | 5428,12
04.2.01.01-0040 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II | т | 5208,33 | 5428,12
04.2.01.01-0041 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I | т | 5916,67 | 6150,38
04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | т | 5083,33 | 5300,39
04.2.01.01-0043 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III | т | 4916,67 | 5130,55
04.2.01.02-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I | т | 5208,33 | 5428,12
04.2.01.02-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие высокопористые песчаные, марка II | т | 5166,67 | 5385,22
04.2.01.02-0003 | Смеси асфальтобетонные пористые песчаные марка I | т | 4916,67 | 5130,55
04.2.01.02-0004 | Смеси асфальтобетонные пористые песчаные марка II | т | 4916,67 | 5130,55
04.2.02.01-0001 | Смеси асфальтобетонные литые тип I | т | 6958,33 | 7213,00
04.2.02.01-0002 | Смеси асфальтобетонные литые тип II | т | 6958,33 | 7213,00
04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II | т | 3433,33 | 3617,36
04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 5208,33 | 5428,12
04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 5916,67 | 6150,38
04.2.01.01-0053 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I | т | 5916,67 | 6150,38
04.2.01.01-0054 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 5916,67 | 6150,38
04.2.01.01-0055 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка III | т | 4958,33 | 5173,03
04.2.01.01-0056 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II | т | 5000,00 | 5215,50
04.2.01.01-0057 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III | т | 4625,00 | 4832,66
04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II | т | 5208,33 | 5428,12
04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 5083,33 | 5300,39
04.2.01.01-0050 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III | т | 4916,67 | 5130,55
04.2.01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т | 4708,33 | 4917,85
04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | т | 4625,00 | 4832,66