Приложение №6

Материалы для замены на аналоги

№ п/п | Шифр ресурса ФССЦ-2001 | Действующая ФСНБ | Шифр аналога ресурса ФССЦ-2001 (или КТЦ) | Аналог для учета в расценках | Проходит по расценкам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 01.2.03.05-0004 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | 01.2.03.03-0106 | Мастика каучуко-битумная, марка "МГХ-К" холодная | ФЕР12-01-037-03, ФЕР24-02-103-01 ÷ ФЕР24-02-103-06, ФЕР27-09-022-01 ÷ ФЕР27-09-022-04
2 | 01.3.01.06-0031 | Смазка ВНИИНП-226 | нет | Смазка ВНИИНП-219 | нет
3 | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | ФЕРм03-02-072-01 ФЕРм03-02-072-02
4 | 01.7.07.01-0002 | Аноды латунные марки Л62 | нет | Аноды латунные марки Л63 | нет
5 | 01.7.12.05-0161 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | 01.7.12.05-0053 | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | ФЕР06-01-107-01 ÷ ФЕР06-01-107-04 ФЕР27-04-016-01 ÷ ФЕР27-04-016-07 ФЕР27-11-012-01 ÷ ФЕР27-11-012-08 ФЕР30-01-010-01 ФЕР30-01-012-01 ФЕР30-01-019-01 ФЕР30-01-020-01 ФЕР30-01-020-02 ФЕР30-01-021-01 ФЕР30-01-021-02 ФЕР30-01-023-01 ФЕР30-01-024-01 ÷ ФЕР30-01-024-04 ФЕР30-02-014-01 ÷ ФЕР30-02-024-01 ФЕР30-02-032-01 ФЕР30-05-001-04 ФЕР30-08-009-01 ФЕР30-08-012-01 ФЕР30-08-012-02 ФЕР30-08-012-03 ФЕР30-08-025-01 ÷ ФЕР30-08-025-04 ФЕР30-08-030-02 ФЕР30-08-047-01 ФЕР30-08-048-01 ФЕР30-08-049-01 ФЕР30-08-050-01 ФЕР31-01-031-01 ФЕР31-01-031-02 ФЕР31-01-088-01
6 | 01.7.13.02-0001 | Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная марки БСХА | нет | Мастика Хамаст (гидроизоляционная асфальтовая холод-ная, ГОСТ 30693-2000) | ФЕР11-01-004-07; ФЕР11-01-004-08
7 | 01.7.13.02-0011 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1 | 01.2.03.03-0093 | Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г25 (аэродромная) | ФЕР41-01-012-01; ФЕР41-01-012-02; ФЕР41-01-012-03; ФЕР41-01-012-04; ФЕР41-01-012-05; ФЕР41-01-012-06; ФЕР41-01-012-07
8 | 01.7.13.02-0012 | Мастика горячая асфальтовая АМ-2 | 01.2.03.03-0094 | Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г35 (аэродромная) | ФЕР41-01-003-03; ФЕР41-01-003-04; ФЕР41-01-003-05
9 | 01.7.13.02-0013 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | 01.2.03.03-0095 | Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г50 (аэро дромная) | ФЕР41-01-004-01; ФЕР41-01-004-02; ФЕР41-01-004-03; ФЕР41-01-004-04; ФЕР41-01-004-05; ФЕР41-01-004-06; ФЕР41-01-004-07; ФЕР41-01-004-08; ФЕР41-01-004-09; ФЕР41-01-004-10; ФЕР41-01-004-11; ФЕР41-01-012-01; ФЕР41-01-012-02; ФЕР41-01-012-03; ФЕР41-01-012-04; ФЕР41-01-012-05; ФЕР41-01-012-06; ФЕР41-01-012-07; ФЕР41-01-013-03; ФЕР41-01-013-04
10 | 01.7.13.03-0011 | Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35мм | нет | Плитка тротуарная фибролитовая серого цвета | ФЕР11-01-025-02; ФЕР11-01-025-03; ФЕР11-01-026-01; ФЕР11-01-026-02; ФЕР11-01-027-03; ФЕР11-01-027-05; ФЕР11-01-027-05; ФЕР11-01-027-06; ФЕР11-01-028-01
11 | 01.7.15.01-0001 | Анкер-шпилька М12х115/20 | нет | Механический анкер Hilti HST3 M12х115 40/20 | нет
12 | 01.7.15.01-0002 | Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20 для использования в бетоне | нет | Механический анкер Hilti HST3 M12х115 40/20 | нет
13 | 01.7.15.01-0003 | Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне | нет | Механический анкер Hilti HST3 M12x215 140/120 | нет
14 | 01.7.15.01-0004 | Анкер-шпилька Hilti HST М16х140/25 для использования в бетоне | нет | Механический анкер Hilti HST3 M16x145 45/25 | нет
15 | 14.1.06.05-0001 | Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330 | нет | Анкер химический (клеевой анкер) Hilti HIT-HY 200-A, объем капсулы 0,33л | нет
16 | 02.1.01.02-0001 | Грунт гидрофобный | 02.1.01.01-0001 | Глина | ФЕР31-01-017-01; ФЕР31-01-017-02; ФЕР31-01-018-01; ФЕР31-01-018-02; ФЕР31-01-019-01; ФЕР31-01-019-02 ФЕР31-01-020-01; ФЕР31-01-020-02
17 | 04.3.01.02-0001 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | нет | Штукатурка декоративная Кнауф-Диамант 3,5мм | нет
18 | 04.3.01.02-0002 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | нет | Штукатурка декоративная Старатели-шуба 2мм | нет
19 | 04.3.01.02-0003 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) | нет | Штукатурка декоративная Старатели-шуба 1мм | нет
20 | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | нет | Штукатурка декоративная Старатели-шуба 3мм | нет
21 | 04.3.02.09-1007 | Смеси сухие бетонные, песчаные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, В80 (М1000), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм | нет | Шпаклевка "GLIMS Finish-F" | ФЕР15-01-081-01
22 | 05.2.02.09-0058 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5 | КТЦ 05.2.02.09-0001М | Стеновые газобетонные блоки марки D600 | нет
23 | 05.2.03.01-0012 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 | нет | Блок керамзитобетонный СКЦ щелевой М35 ГОСТ 6133-99 | нет
24 | 06.1.01.02-0027 | Камни керамические пустотелые двойные, размером 250х120х140 мм, марка 150 (ГОСТ 530-2012) Корректировка наименования | КТЦ 05.2.02.09-0005М | Кирпич двойной щелевой 2.1 NF 250x120x14-мм, марка прочности М-150 (ГОСТ 530-2012) | Применительно для 06.1.01.02-0005
25 | 06.2.02.01-0081 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные ме-тодом сериографии, квадратные и прямо-угольные с много-цветным рисунком толщиной 11 мм | нет | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 8 мм | ФЕР11-01-027-05
26 | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | нет | Сталь угловая оцинкованная, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | ФЕРм11-01-001-01; ФЕРм11-01-001-02; ФЕРм11-01-001-07; ФЕРм11-01-001-08; ФЕРм11-01-002-04; ФЕРм11-01-002-05; ФЕРм11-01-002-06
27 | 08.3.10.02-0001 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5, масса от 50 до 100 кг, сталь марка 16ХГ | 08.3.10.02-0011 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255 | ФЕР05-01-094-01÷ФЕР05-01-094-03, ФЕР05-01-182-01÷ФЕР05-01-182-06
28 | 08.3.10.02-0002 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки Ст3кп1 | 08.3.10.02-0011 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255 | ФЕР05-01-180-01
29 | 08.3.11.01-0031 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм | нет | Сталь швеллерная оцинкованная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм | ФЕРм11-07-001-04
30 | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | нет | Сталь швеллерная оцинкованная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | ФЕРм11-01-001-03; ФЕРм11-01-001-04; ФЕРм11-01-001-05; ФЕРм11-01-001-07; ФЕРм11-01-001-08; ФЕРм11-01-002-04; ФЕРм11-01-002-05; ФЕРм11-01-002-06; ФЕРм12-07-004-01; ФЕРм12-07-004-02
31 | 08.3.11.01-0081 | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235 | 08.3.11.01-0094 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп | ФЕР30-01-022-01; ФЕР30-08-009-01
32 | 11.2.01.02-0013 | Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99) | 11.3.01.03-0007 | Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 | ФЕР10-01-047-03
33 | 11.2.01.03-0002 | Блоки балконные дверные деревянные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь 1,57 м2 | 11.3.01.03-0007 | Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2 | нет
34 | 12.1.01.03-0051 | Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М | нет | Уплотнитель оконный белый | ФЕР15-05-020-01; ФЕР15-05-020-02; ФЕР29-01-180-01; ФЕР29-01-180-02; ФЕР29-01-180-03
35 | 12.1.02.06-0021 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350 | ФЕР11-01-005-01; ФЕР12-01-002-01÷ ФЕР12-01-002-06; ФЕР12-01-004-01 ÷ ФЕР12-01-004-03; ФЕР12-01-005-01; ФЕР12-01-006-01; ФЕР21-01-001-01 ÷ ФЕР21-01-001-04; ФЕР21-01-002-01 ÷ ФЕР21-01-002-04; ФЕР21-01-003-01; ФЕР21-01-003-02; ФЕР21-01-004-01; ФЕР21-01-004-02; ФЕР21-01-005-01; ФЕР21-01-005-02; ФЕР21-01-011-01 ÷ ФЕР21-01-011-04; ФЕР21-01-012-01 ÷ ФЕР21-01-012-04; ФЕР21-01-013-01; ФЕР21-01-013-02; ФЕР21-01-014-01; ФЕР21-01-014-02; ФЕР26-01-052-01; ФЕР29-01-016-01 ÷ ФЕР29-01-016-03; ФЕР58-28-1
36 | 12.1.02.06-0031 | Рубероид наплавляемый РК-420-1.0 | нет | Рубемаст РНК-400 | ФЕР66-47-1 ÷ ФЕР66-47-6
37 | 12.1.02.06-0033 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | нет | Рубемаст РНП-400 | ФЕРм14-01-001-03;ФЕРм14-01-002-01÷ФЕРм14-01-002-03;ФЕРм14-01-003-01;ФЕРм14-01-003-02;ФЕРм14-01-010-01;ФЕРм14-01-010-02;ФЕРм14-01-011-01÷ФЕРм14-01-011-04;ФЕРм14-01-012-01;ФЕРм14-01-012-02;ФЕРм14-01-012-03;ФЕРм14-01-013-01÷ФЕРм14-01-013-09;ФЕРм14-01-014-01;ФЕРм14-01-014-02;ФЕРм14-01-020-01;ФЕРм14-01-020-02;ФЕРм14-01-030-01÷ФЕРм14-01-030-10;ФЕРм14-01-031-01÷ФЕРм14-01-031-07;ФЕРм14-01-040-01÷ФЕРм14-01-040-06;ФЕРм14-02-001-01÷ФЕРм14-02-001-19;ФЕРм14-02-002-01÷ФЕРм14-02-002-22;ФЕРм14-02-010-01÷ФЕРм14-02-010-27; ФЕРм14-02-011-01÷ФЕРм14-02-011-33;ФЕРм14-02-012-01÷ФЕРм14-02-012-22;ФЕРм14-02-020-01÷ФЕРм14-02-020-24;ФЕРм14-02-030-01÷ФЕРм14-02-030-27; ФЕРм14-02-031-01÷ФЕРм14-02-031-20;ФЕРм14-02-040-01÷ФЕРм14-02-040-30
38 | 14.1.02.04-0106 | Клей марки ГИПК-14 | нет | Клей-расплав КР-1 | ФЕРм10-07-053-01 ФЕРм10-07-053-02 ФЕРм10-07-053-03 ФЕРм10-07-053-04 ФЕРм10-07-053-05 ФЕРм10-07-053-06 ФЕРм10-07-053-07 ФЕРм10-07-053-08 ФЕРм10-07-053-09
39 | 14.1.05.04-0102 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов, компонент А | нет | Двухкомпонентная, эпоксидная смола для установки холстовых материалов Рекс Эпо Резин | ФЕР30-08-070-01, ФЕР30-08-070-03, ФЕР30-08-070-05
40 | 14.1.05.04-0103 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов, компонент В | нет | Двухкомпонентная, эпоксидная смола для установки холстовых материалов Рекс Эпо Резин | ФЕР30-08-070-01, ФЕР30-08-070-03, ФЕР30-08-070-05
41 | 14.1.05.04-0104 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней, компонент А | нет | Двухкомпонентный эпоксидный клей Рекс Фикс Эпо Э | ФЕР30-08-070-01, ФЕР30-08-070-03, ФЕР30-08-070-05
42 | 14.1.05.04-0105 | Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней, компонент В | нет | Двухкомпонентный эпоксидный клей Рекс Фикс Эпо Э | ФЕР30-08-070-01, ФЕР30-08-070-03, ФЕР30-08-070-05
43 | 14.1.05.05-0002 | Клей-герметик эласил 137-352 | 14.2.06.05-0208 | Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83 | ФЕРм10-06-034-31
44 | 14.2.04.03-0012 | Смола эпоксидная модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | КТЦ 01.5.01.01-0005М | Покрытие противоскольжения АК-Дор-2Х цветное, расход 7,5 кг на 1 м2 (50%) по данным производителя ООО "ГРИДА" | ФЕР27-09-022-01 ÷ ФЕР27-09-022-04
45 | 14.2.06.03-0514 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | нет | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11 | ФЕР15-04-011-02; ФЕР15-04-013-02; ФЕР15-04-015-02; ФЕР15-04-017-02; ФЕР11-01-006-01; ФЕРр53-24-1 ÷ ФЕРр53-24-6.
46 | 14.2.06.08-0103 | Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета | 14.2.06.08-0104 | Средство для ухода за бетонным полом MasterTop CC 713 (MASTERTOP C713) | ФЕР46-08-004-01 ÷ ФЕР46-08-004-06; ФЕР46-08-010-01; ФЕР46-08-010-02
47 | 14.3.02.01-0001 | Краска двухкомпонентная на основе акриловой смолы | нет | Холодный пластик "Старт ХП" | ФЕР 27-09-019-01
48 | 14.3.02.03-0022 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | ФЕР15-01-047-01 ÷ ФЕР15-01-047-12
49 | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | нет | Грунтовка ГФ-021 черная | ФЕР27-09-008-01
50 | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 14.4.02.04-0175 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 | В сборниках ФЕР01; ФЕР05; ФЕР08; ФЕР09; ФЕР10; ФЕР11; ФЕР14; ФЕР15; ФЕР16; ФЕР17; ФЕР18; ФЕР19; ФЕР20; ФЕР22; ФЕР24; ФЕР25; ФЕР27; ФЕР30; ФЕР34; ФЕРр58; ФЕРр65; ФЕРм06; ФЕРм07; ФЕРм10; ФЕРм12
51 | 14.4.02.04-0142 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | 14.4.02.04-0175 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 | ФЕР05-01-093-01; ФЕР05-01-094-01
52 | 14.4.02.04-0143 | Краски масляные земляные марки МА-0115 охра | 14.4.02.04-0173 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15 | ФЕР11-01-021-01 ÷ ФЕР11-01-021-03; ФЕРм10-04-001-01 ÷ ФЕРм10-04-001-09; ФЕРм10-04-014-01 ÷ ФЕРм10-04-014-05; ФЕРм10-04-018-11; ФЕРм10-04-018-12; ФЕРм10-04-050-01 ÷ ФЕРм10-04-050-03; ФЕРм10-04-052-01 ÷ ФЕРм10-04-052-11; ФЕРм10-07-074-01 ÷ ФЕРм10-07-074-08; ФЕРм12-01-077-01 ÷ ФЕРм12-01-077-11.

53

14.4.02.04-0223

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22

14.4.02.04-0221

Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15

ФЕР15-04-024-02; ФЕР15-04-024-09; ФЕР15-04-025-02; ФЕР15-04-025-09; ФЕР15-04-025-11; ФЕР15-04-026-02; ФЕР15-04-026-07; ФЕР15-04-026-09; ФЕР30-04-007-01; ФЕР30-04-008-01; ФЕР30-04-009-01; ФЕРр62-3-1 ÷ ФЕРр62-3-4; ФЕРр62-4-1 ÷ ФЕРр62-4-12; ФЕРр62-5-1 ÷ ФЕРр62-5-4; ФЕРр62-8-1 ÷ ФЕРр62-8-6; ФЕРр62-9-1 ÷ ФЕРр62-9-18; ФЕРр62-10-1 ÷ ФЕРр62-10-6; ФЕРр62-13-1 ÷ ФЕРр62-13-3; ФЕРр62-14-1 ÷ ФЕРр62-14-3; ФЕРр62-15-1 ÷ ФЕРр62-15-3; ФЕРр62-32-1 ÷ ФЕРр62-32-4; ФЕРр62-33-1; ФЕРр62-33-2; ФЕРр62-34-1; ФЕРр62-34-2; ФЕРр62-38-1

54 | 14.4.03.17-0004 | Масляный лак применяют для антикоррозийной защиты проводов | 14.4.03.06-0013 | Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов | ФЕР15-01-049-04; ФЕР15-01-049-04; ФЕР15-01-049-05; ФЕР15-01-049-06; ФЕР15-01-049-07; ФЕР15-01-049-08; ФЕР15-01-049-09; ФЕР15-01-049-10; ФЕР15-01-049-11; ФЕР15-04-039-01; ФЕР15-04-039-02; ФЕР15-04-039-03; ФЕР15-04-039-04; ФЕР15-04-039-05; ФЕР15-04-039-06; ФЕР15-04-039-07; ФЕР15-04-039-08; ФЕРр62-18-1
55 | 14.5.01.11-0402 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | нет | Макрофлекс FX130 Акриловый герметик | ФЕР 10-05-008-01; ФЕР 10-05-008-02; ФЕР 10-05-009-01; ФЕР 10-05-010-01; ФЕР 10-06-037-01; ФЕР 10-05-037-02; ФЕР 10-05-038-01; ФЕР 10-05-039-01
56 | 14.5.04.08-0002 | Мастика герметизирующая | 14.5.04.03-0005 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | ФЕР 10-02-020-04; ФЕР 10-02-020-05; ФЕР 12-01-027-01; ФЕР 12-01-027-02; ФЕР 12-01-027-03; ФЕРм 08-01-025-03; ФЕРм 08-01-025-04; ФЕРм 08-01-025-05; ФЕРм 08-01-025-06
57 | 14.5.04.08-0012 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников | 14.5.04.03-0105 | Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки швов | ФЕР 07-01-036-03; ФЕР 07-01-036-04; ФЕР 07-01-037-03; ФЕР 07-01-037-04; ФЕР 07-08-001-01 ÷ ФЕР 07-08-001-04; ФЕР 07-08-006-01 ÷ ФЕР 07-08-006-04; ФЕР 12-01-007-04; ФЕР 14-01-007-02; ФЕР 23-01-005-01 ÷ ФЕР 23-01-005-10; ФЕР 23-01-011-01 ÷ ФЕР 23-01-011-10; ФЕР 23-01-013-01 ÷ ФЕР 23-01-013-06
58 | 14.5.09.04-0001 | Отвердитель эпоксидных смол модифицированный, аминный | КТЦ 01.5.01.01-0005М | Покрытие противоскольжения АК-Дор-2Х цветное, расход 7,5 кг на 1 м2 (50%) по данным производителя ООО "ГРИДА" | ФЕР27-09-022-01 : ФЕР27-09-022-04
59 | 14.5.11.09-0103 | Шпатлевка тиксотропная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, компонент А | КТЦ 14.5.11.01-0003М | Конструкционная тиксотропная эпоксидная шпатлевка Этал-01447СВ со стекловолокном двухкомпонентная, компонент А | ФЕР46-08-022-09 ÷ ФЕР46-08-022-14
60 | 14.5.11.09-0104 | Шпатлевка тиксотропная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, компонент В | КТЦ 14.5.11.01-0004М | Конструкционная тиксотропная эпоксидная шпатлевка Этал-01447СВ со стекловолокном двухкомпонентная, компонент B | ФЕР46-08-022-09 ÷ ФЕР46-08-022-14
61 | 17.4.05.01-0044 | Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки Ч3 | нет | Глина огнеупорная марки ПГБ | ФЕР45-09-002-02
62 | 20.1.01.12-0032 | Зажим поддерживающий марки SО 140 | нет | Зажим поддерживающий марки SО 130 | нет
63 | 20.1.01.15-0003 | Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов марки SL 21.1 | нет | Зажим прокалывающий SLIP12.1 | нет
64 | 20.2.09.01-0021 | Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи | КТЦ 20.2.09.01-0012 | Масса заливочная МКС-М | ФЕРм10-07-015-02
65 | 20.4.03.07-0018 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | нет | Розетка скрытой проводки Хит | ФЕРр67-9-2
66 | 23.4.01.04-0001 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, толщина покрытия 2 мм | нет | Труба э/с 57х3,5 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированоого полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | нет
67 | 23.4.01.04-0002 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм, толщина покрытия 2 мм | нет | Труба э/с 89х4 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированоого полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | нет
68 | 23.4.01.04-0003 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, толщина покрытия 2 мм | нет | Труба э/с 108х4 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированоого полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | нет
69 | 23.4.01.04-0004 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм, толщина покрытия 2 мм | нет | Труба э/с 159х5 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированоого полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | нет
70 | 23.4.01.04-0005 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм, толщина покрытия 2 мм | нет | Труба э/с 219х5 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированоого полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | нет
71 | 23.4.01.04-0006 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм, толщина покрытия 2 мм | нет | Труба э/с 273х6 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированоого полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | нет
72 | 23.4.01.04-0007 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм, толщина покрытия 2 мм | нет | Труба э/с 325х6 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированоого полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | нет
73 | 23.4.01.04-0008 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм, толщина покрытия 2 мм | нет | Труба э/с 377х6 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированоого полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | нет
74 | 23.4.01.04-0009 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм, толщина покрытия 2 мм | нет | Труба э/с 426х7 ГОСТ 10705 с изоляцией в два слоя на основе экструдированоого полиэтилена(2ВУС) ТУ 1390-005-26704661-2010 ГОСТ 9.602-2016 | нет
75 | 23.6.02.03-0002 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 80мм | ФЕР16-01-001-02; ФЕР16-01-002-02; ФЕР22-01-006-02; ФЕР22-01-007-02
76 | 23.6.02.03-0003 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | 23.6.02.01-0011 | Трубы из высокопроч-ного чугуна с шаровид-ным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 100 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-03; ФЕР16-01-002-03; ФЕР22-01-006-03; ФЕР22-01-007-03
77 | 23.6.02.03-0004 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 125мм | ФЕР16-01-001-04; ФЕР16-01-002-04; ФЕР22-01-006-04
78 | 23.6.02.03-0005 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | 23.6.02.01-0012 | Трубы из высокопроч-ного чугуна с шаровид-ным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 150 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-05; ФЕР16-01-002-05; ФЕР22-01-006-05; ФЕР22-01-007-04
79 | 23.6.02.03-0006 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | 23.6.02.01-0013 | Трубы из высокопроч-ного чугуна с шаровид-ным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 200 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-06; ФЕР16-01-002-06; ФЕР22-01-006-06; ФЕР22-01-007-05
80 | 23.6.02.03-0007 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм | 23.6.02.01-0014 | Трубы из высокопроч-ного чугуна с шаровид-ным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 250 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-07; ФЕР16-01-002-07; ФЕР22-01-006-07; ФЕР22-01-007-06
81 | 23.6.02.03-0008 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | 23.6.02.01-0015 | Трубы из высокопроч-ного чугуна с шаровид-ным графитом с внутрен-ним цементным покры-тием, марка ЧШГ, диаметр 300 мм (ТУ 14-154-23-90) | ФЕР16-01-001-08; ФЕР16-01-002-08; ФЕР22-01-006-08; ФЕР22-01-007-07
82 | 23.6.02.03-0009 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 350мм | ФЕР16-01-001-09; ФЕР16-01-002-09; ФЕР22-01-006-09
83 | 23.6.02.03-0010 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 400мм | ФЕР16-01-001-10; ФЕР16-01-002-10; ФЕР22-01-006-10
84 | 23.6.02.03-0011 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 15,6 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 500мм | ФЕР22-01-006-11
85 | 23.6.02.03-0012 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 17,4 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 600мм | нет
86 | 23.6.02.03-0013 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 700 мм, толщина стенки 19,3 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 700мм | ФЕР22-01-006-13
87 | 23.6.02.03-0014 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 21,1 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 800мм | ФЕР22-01-006-14
88 | 23.6.02.03-0015 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 22,3 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 900мм | ФЕР22-01-006-15
89 | 23.6.02.03-0016 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм | нет | Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 диаметр 1000мм | ФЕР22-01-006-16
90 | 24.3.03.13-0072 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 24.3.03.13-0123 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | нет
91 | 24.3.03.13-0073 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) | 24.3.03.13-0125 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) | нет
92 | 24.3.03.13-0081 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 24.3.03.13-0142 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | ФЕР16-04-001-03
93 | 24.3.03.13-0082 | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | 24.3.03.13-0144 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001) | ФЕР16-04-001-04
94 | 61.2.02.03-0024 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01 | нет | Извещатель пожарный ИПР 513-3м | нет
95 | 61.2.02.03-0025 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | нет | Извещатель пожарный УДП 513-3м | нет
96 | 61.2.02.03-0037 | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02 | нет | Извещатель пожарный ИПР 513-3ам исп.01 | нет
97 | 62.4.02.04-0001 | Блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Еs1) встраиваемый в светильник | нет | Аварийный блок CONVERSION KIT TM K-303 | нет
98 | 64.2.03.07-0001 | Кондиционер касcетный "BALLU" МСА-48НR | нет | Кондиционер кассетный "Ballu" BCAL-18H N1 (compaсt) | нет
99 | 64.4.01.01-0011 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10 | нет | Приточная установка ВЕНТС ВПА 100-1,8-1 | нет
100 | 64.4.01.01-0012 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20 | нет | Приточная установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 | нет