Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Ярославской области март 2021 года

Техническая часть.

1. Расчетные коэффициенты пересчета в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ определенной по сметным нормативам ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРмр-2001, ТЕРп-2001, ТСЭМ-2001, ТССЦ-2001 (все нормативы в редакции 2010 года, с учетом изменений и дополнений И1 2011г) для объектов, строящихся на территории Ярославской области, финансируемых из бюджетных средств (далее коэффициенты) разработаны по основной номенклатуре видов работ Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНмр-2001, ГЭСНп-2001 - в редакции 2010г), территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРмр-2001, ТЕРп-2001- в редакции 2010г), территориального сборника сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-2001- в редакции 2010г) и территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001- в редакции 2010г).

1.1. Коэффициенты предназначены для определения стоимости строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен базисно-индексным методом, составления сметной документации, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации, а также для расчетов за выполненные работы между заказчиками (инвесторами) и подрядчиками по объектам капитального строительства на территории Ярославской области, за исключением объектов строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также объектов по капитальному ремонту многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, сметная стоимость по которым определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

Коэффициенты могут применяться для расчетов за выполненные работы между заказчиками (инвесторами) и подрядчиками, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

2. Расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ для Ярославской области к ценам 2000 года (в редакции 2010г) состоят из 5-и разделов.

В разделе № 1 приведены порасценочные расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости по капитальному ремонту оборудования к ценам 2000 года (ТЕРмр-2001).

В разделе № 2 приведены порасценочные расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости строительных и специальных строительных работ к ценам 2000г (ТЕР-2001).

В разделе № 3 приведены порасценочные расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости ремонтно-строительных работ к ценам 2000г (ТЕРр-2001).

В разделе №4 приведены расчетные коэффициенты пересчета средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции к ценам 2000г (ТССЦ-2001) и сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств к ценам 2000г (ТСЭМ-2001).

В разделе № 5 приведены порасценочные расчетные коэффициенты пересчета сметной стоимости работ по монтажу оборудования к ценам 2000г (ТЕРм-2001).

3. Расчетные коэффициенты выпускаются ежемесячно и учитывают затраты в текущем и базисном уровне цен.

3.1. В базисном уровне цен учтены затраты:

3.1.1. Уровень оплаты труда рабочих-строителей 4 разряда в размере 9,62 руб./чел-ч, с учетом нормативной трудоемкости, принятой в соответствии с ГЭСН-2001(в редакции 2010г) по соответствующему виду работ.

3.1.2. Стоимость эксплуатации строительных машин в руб./маш-ч по ценам, указанным в ТСЭМ-2001 с учетом нормативного количества машино-часов по ГЭСН-2001(в редакции 2010г).

3.1.3. Стоимость материалов по сметным ценам, указанным в ТССЦ-2001.

3.2. В текущем уровне цен учтены затраты:

3.2.1. Уровень оплаты труда рабочего строителя рассчитан на основании порядка определения расчетного уровня среднемесячной оплаты труда строителей на территории Ярославской области, утвержденного приказом департамента строительства Ярославской области №219 от 31.12.2013г.

Уровень оплаты труда рабочего строителя IV разряда по состоянию на март 2021 года – 34 754,37 рублей в месяц.

Коэффициент к заработной плате рабочих-строителей, занятых на строительных работах и к заработной плате рабочих, занятых управлением строительных машин и механизмов (механизаторов) составляет 21,99.

Уровень оплаты труда установлен из расчета выполнения работ при 40-часовой рабочей неделе и двух выходных днях (среднемесячное количество рабочих часов 164,30 (таблица №1)

Таблица №1

Базовая и текущая оплата труда для рабочих-строителей, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах при выполнении работ при 40 часовой рабочей неделе и двух выходных днях

Разряд | Оплата труда руб/чел-ч. | Разряд | Оплата труда руб/чел-ч. | Разряд | Оплата труда руб/чел-ч. | Разряд | Оплата труда руб/чел-ч.
на 1.01.2000г | на март 2021 г | на 1.01.2000г | на март 2021 г | на 1.01.2000г | на март 2021 г | на 1.01.2000г | на март 2021 г
1 | 7,19 | 158,12 | 2,3 | 8,02 | 176,36 | 3,6 | 9,18 | 201,87 | 4,9 | 10,94 | 240,57
1,1 | 7,25 | 159,43 | 2,4 | 8,09 | 177,91 | 3,7 | 9,29 | 204,29 | 5 | 11,09 | 243,86
1,2 | 7,31 | 160,74 | 2,5 | 8,17 | 179,65 | 3,8 | 9,40 | 206,71 | 5,1 | 11,27 | 247,83
1,3 | 7,38 | 162,28 | 2,6 | 8,24 | 161,20 | 3,9 | 9,51 | 209,12 | 5,2 | 11,45 | 257,78
1,4 | 7,43 | 163,39 | 2,7 | 8,31 | 182,75 | 4 | 9,62 | 211,53 | 5,3 | 11,64 | 255,96
1,5 | 7,50 | 164,94 | 2,8 | 8,38 | 184,28 | 4,1 | 9,76 | 214,62 | 5,4 | 11,82 | 259,91
1,6 | 7,56 | 166,25 | 2,9 | 8,46 | 186,04 | 4,2 | 9,92 | 218,14 | 5,5 | 12,01 | 264,11
1,7 | 7,62 | 167,56 | 3 | 8,53 | 187,57 | 4,3 | 10,06 | 221,22 | 5,6 | 12,19 | 268,06
1,8 | 7,68 | 168,87 | 3,1 | 8,64 | 189,99 | 4,4 | 10,21 | 224,52 | 5,7 | 12,37 | 272,01
1,9 | 7,74 | 170,20 | 3,2 | 8,74 | 192,19 | 4,5 | 10,35 | 227,60 | 5,8 | 12,55 | 275,98
2 | 7,80 | 171,52 | 3,3 | 8,86 | 194,83 | 4,6 | 10,50 | 230,91 | 5,9 | 12,74 | 280,14
2,1 | 7,87 | 173,07 | 3,4 | 8,97 | 197,25 | 4,7 | 10,65 | 234,19 | 6 | 12,92 | 284,11
2,2 | 7,94 | 174,60 | 3,5 | 9,07 | 199,45 | 4,8 | 10,79 | 237,27 |  |  |

3.2.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

3.2.3. Стоимость материалов в уровне цен текущего периода с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов и услуг посредников. Транспортные затраты в текущем уровне цен учтены для условий перевозки грузов автомобильным транспортом в Ярославской области на расстояние до 30км.

Стоимость неучтенных в расценках материальных ресурсов (открытые расценки) определяется с применением коэффициента по соответствующему ресурсу, находящегося в 5-м разделе сметных нормативов «Расчетные коэффициенты». Расход неучтенных ресурсов определяется по нормам соответствующих сметных нормативов ГЭСН, либо на основании проектных данных в случае, когда их расход не указан.

При применении материальных ресурсов с проектными марками отличными от применяемых в расценках, материальные ресурсы исключаются из расценки и добавляются к расценке с коэффициентами на соответствующие материальные ресурсы, находящиеся в 4-м разделе сметных нормативов «Расчетные коэффициенты». Исключение материальных ресурсов из расценки и добавление к расценке выполняется за расценкой отдельными позициями.

Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в сметных нормативах, определяется по текущей сметной стоимости, без учета НДС с переводом в базисный уровень цен коэффициентом на материалы к ТССЦ-2001 по Ярославской области, равным в марте месяце 2021 года 8,66.

4.Определение сметной стоимости в текущем уровне цен производится путем применения расчетных коэффициентов к итогам прямых затрат или к статьям прямых затрат (материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов).

После применения расчетных коэффициентов необходимо начислять на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов накладные расходы и сметную прибыль, в соответствии с порядком, установленным действующими методическими документами (МДС81-33.2004, МДС81-25.2001 и письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №АП-5536/06 от 18.11.2004г)

5. Для пусконаладочных работ (ТЕРп-2001 в редакции 2010г) расчетный коэффициент для перехода от базисной стоимости к текущему уровню цен на март 2021г составляет - к прямым затратам К- 21,99; к оплате труда К-21,99.

Уровень оплаты труда пусконаладочного персонала установлен из расчета выполнения работ при 40-часовой рабочей неделе и двух выходных днях (среднемесячное количество рабочих часов 164,30) (таблица №2)

Таблица №2

Базовая и текущая оплата труда для пусконаладочного персонала, занятого в строительстве и на ремонтно-строительных работах при выполнении работ при 40 часовой рабочей неделе и двух выходных днях

Наименование профессий рабочих и специалистов | Оплата труда руб./чел-ч.
на 1.01.2000г | на март 2021г
Главный специалист | 18,33 | 403,08
Ведущий инженер | 16,93 | 372,30
Инженер 1 категории | 15,49 | 340,63
Инженер 2 категории | 14,09 | 309,83
Инженер 3 категории | 12,69 | 279,05
Техник 1 категории | 10,21 | 224,52
Техник 2 категории | 9,17 | 201,66
Техник 3 категории | 8,27 | 181,86
Рабочий-наладчик 6 разряда | 12,92 | 284,11
Рабочий-наладчик 5 разряда | 11,09 | 243,86
Рабочий-наладчик 4 разряда | 9,62 | 211,53
Рабочий-наладчик 3 разряда | 8,53 | 187,57

6. До разработки и утверждения территориального сборника сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом и погрузочно-разгрузочные работы при перевозках в Ярославской области необходимо пользоваться государственным сметным нормативом «Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 352/пр от 30 июня 2020 года.

7. Для определения стоимости перевозки грузов в текущих ценах:

-бортовыми автомашинами грузоподъемностью 15т необходимо применять расчетный коэффициент на автомобиль бортовой грузоподъемностью 15т (код 400004 раздел 40 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты»);

-бортовыми автомашинами грузоподъемностью 5т необходимо применять расчетный коэффициент на автомобиль бортовой грузоподъемностью 5т (код 400001 раздел 40 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты»);

-самосвалами необходимо применять расчетный коэффициент на автомобиль самосвал грузоподъемностью 10т (код 400052 раздел 40 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты»);

-автогудронаторами необходимо применять расчетный коэффициент на автомобиль автогудронатор вместимостью 3500л (код 120101раздел 12 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты») - применять к п.1.27.8 общих положений ТЕР-2001;

-поливомоечными машинами необходимо применять расчетный коэффициент на машину поливомоечную вместимостью 6000л (код 121601раздел 12 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты») - применять к п.1.27.9 общих положений ТЕР-2001.

8. Для определения текущей стоимости погрузочно-разгрузочных работ:

-вручную необходимо применять расчетный коэффициент К-11,19;

-при механизированной погрузке необходимо применять расчетный коэффициент на экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5м3 (код 060247 раздел 06 часть 6 (каталог механизмов) ежемесячного сборника «Расчетные коэффициенты»).

9. Для определения текущей стоимости работ по приложению 5.2 к ТЕР-2001 «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов» применять следующие расчетные коэффициенты:

Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам таблиц 5-01-007, 5-01-008.

№ п/п | Номер расценки | Коэффициенты к базовой (2000г) стоимости
прямые затраты | оплата труда рабочих-строителей | материалы | эксплуатация машин/ в т. ч. оплата труда механизаторов
1 | 05-01-007-01; 05-01-007-02 | 9,97 | 21,99 |  | 7,87/21,99
2 | 05-01-007-03; 05-01-007-04 | 9,91 | 21,99 |  | 7,85/21,99
3 | 05-01-008-01; 05-01-008-02 | 9,66 | 21,99 |  | 7,78/21,99

10. В коэффициенты не включены и учитываются дополнительно затраты подрядной организации по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на строительство временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и другие прочие работы и затраты, включаемые в стоимость работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами.

Возмещение прочих работ и затрат, не учтенных коэффициентами, производится при их документальном подтверждении.

11. Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчетах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с применением коэффициентов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованной с заказчиком (инвестором).

Фактическая стоимость материалов определяется на основе платежных документов, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.

В расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий объем по видам работ.

Сумма возмещения разницы в стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (машин и механизмов) указывается в актах выполненных работ за соответствующий период.

12. Расчетные коэффициенты приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), НДС учитывается в сводных сметах и начисляется в актах выполненных работ по итогу всей стоимости работ.