Индексы пересчёта сметной стоимости строительства ТСНБ ГОСЭТАЛОН 2012 на июнь 2017 г.

# Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012 («ГОСЭТАЛОН 2012»)

# на июнь 2017 года

#

# Общие положения
по применению индексов пересчёта сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012 («ГОСЭТАЛОН 2012»)

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – строительство объектов городского хозяйства), рассчитаны к территориальным единичным расценкам, сформированным на основании государственных сметных нормативов, утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр, от 17.10.2014 № 634/пр, от 12.11.2014 № 703/пр, от 11.12.2015 № 899/пр, и утвержденным распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 196-р, от 29.12.2016 № 257-р, а также к территориальным единичным расценкам, утвержденным распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 117/1-р и от 25.08.2016 № 164-р.

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства, рассчитаны к сметной стоимости, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

Индексами пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства учтены:

- уровень оплаты труда рабочих-строителей с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) о средней заработной плате одного работника по отрасли «Строительство»;

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в соответствии с «Территориальным сборником сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-2001)»;

- сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов и услуг посредников в соответствии с «Территориальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001)» (далее – ТССЦ). Транспортные затраты в текущем уровне цен учтены для условий перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 км.

Индексами пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства не предусмотрены и учитываются дополнительно затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчете, в текущем уровне цен, в том числе расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами. Прочие затраты, входящие в состав сводного сметного расчета в текущем уровне цен (на восстановительную стоимость зеленых насаждений, подключение к действующим инженерным сетям и прочее), пересчитываются в базисный уровень цен с применением индексов на комплекс работ по объекту.

Влияние условий производства работ в соответствии с проектом организации строительства индексами пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства не предусмотрено и должно учитываться в локальных сметах и актах выполненных работ коэффициентами, приведенными в Методических материалах к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга (письмо Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 08-02-2989/15-0-10 (с изменениями на 27.06.2016).

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства приведены без учета налога на добавленную стоимость, который учитывается по итогу всей сметной стоимости.

К главе № 1. Индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства разработаны к каждой единичной расценке территориальной сметно-нормативной базы «ГОСЭТАЛОН 2012» (далее – индексы к единичным расценкам).

Индексы к единичным расценкам предназначены для определения сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода.

Определение сметной стоимости в текущем уровне цен производится путем применения к элементам прямых затрат, определенных с использованием сборников территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТЕР-2001), на ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001), на монтаж оборудования (ТЕРм-2001), на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр-2001), на пусконаладочные работы (ТЕРп-2001), индексов к единичным расценкам по статьям затрат (графы 2, 3 таблиц Главы № 1).

Индекс к оплате труда рабочих-строителей (монтажников и пусконаладочного персонала) на июнь 2017 года составляет 18,261. Индекс к оплате труда механизаторов при определении фонда оплаты труда для начисления накладных расходов и сметной прибыли принимается равным индексу по оплате труда рабочих-строителей.

Стоимость неучтенных в расценках материальных ресурсов определяется по соответствующему шифру ресурса ТССЦ. Расход неучтенных ресурсов принимается по нормам соответствующих таблиц ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРмр-2001 при отсутствии норм – на основании проектных данных.

Стоимость материальных ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ, в текущем уровне цен определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Стоимость указанных материалов в базисном уровне цен определяется с применением индекса на материалы по строительству в целом, равным в июне 2017 года 5,032.

Стоимость оборудования, не вошедшего в состав ТССЦ, в текущем уровне определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков оборудования. Стоимость указанного оборудования в базисном уровне цен определяется с применением индекса изменения стоимости технологического оборудования.

акладные расходы и сметная прибыль начисляются от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников и пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) к каждой единичной расценке с учетом письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС и письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06.

Стоимость строительных работ, расценки на которые отсутствуют в сборниках территориальной сметно-нормативной базы «ГОСЭТАЛОН 2012», может определяться на основании сборников Государственных элементных сметных норм (ГЭСН) с применением тарифных ставок рабочих и пусконаладочного персонала, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов и сметных цен на материалы, изделия и конструкции в текущем уровне цен в соответствии со сборником ТССЦ.

К главе № 2. Индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства на полный комплекс работ, по видам работ, а также стоимости технологического оборудования предназначены для расчета начальной (максимальной) цены контракта на строительство объектов городского хозяйства, на основании сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, в соответствии с Порядком организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 № 186-рп, а также для определения стоимости строительства в текущем уровне цен на основании объектов-аналогов.

Индексы перечета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства на весь комплекс строительно-монтажных работ рассчитаны с учетом накладных расходов и сметной прибыли, определенных к каждой единичной расценке от фонда заработной платы основных рабочих и механизаторов, с учетом коэффициентов 0,85 к нормативам накладных расходов и 0,80 к нормативам сметной прибыли в соответствии с письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС и применяются к сумме прямых затрат (включая стоимость материальных ресурсов по проекту), накладных расходов и сметной прибыли в базовом уровне цен.

Индексы пересчета сметной стоимости технологического оборудования, предназначенного для строительства объектов городского хозяйства (далее – индексы на оборудование), разработаны по видам строительства, соответствующим назначению возводимого объекта, и применяются для определения в текущих ценах стоимости оборудования, включенного в состав сметной документации.

Глава №2. Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,

на полный комплекс работ, а также по видам работ, индексы пересчета сметной стоимости технологического оборудования

на июнь 2017 года

(Утверждены распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
от 31.05.2017 № 71-р)

Индексы пересчета сметной стоимости строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,

на полный комплекс работ, а также по видам строительных, специальных строительных, монтажных и пусконаладочных работ при новом строительстве и реконструкции объектов городского хозяйства

№ п/п | Наименование объектов городского хозяйства и видов работ | На весь комплекс работ | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Сметная стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Строительство в целом | 6,924 | 18,261 | 8,242 | 5,032
2 | Кирпичные здания и сооружения, в том числе: | 7,521 | 18,261 | 8,746 | 5,097
2.1 | Жилые дома | 7,549 | 18,261 | 8,285 | 5,256
2.2 | Учреждения образовательные дошкольные | 7,444 | 18,261 | 7,870 | 4,786
2.3 | Учреждения общеобразовательные | 8,120 | 18,261 | 8,624 | 5,500
2.4 | Учреждения здравоохранения, в том числе: | 7,353 | 18,261 | 8,230 | 5,068
2.4.1 | Подстанции скорой помощи | 7,500 | 18,261 | 9,047 | 5,623
2.5 | Административные здания | 7,896 | 18,261 | 9,628 | 5,058
2.6 | Пожарные депо | 7,264 | 18,261 | 9,078 | 4,918
2.7 | Бани общественные | 7,038 | 18,261 | 9,208 | 4,566
3 | Кирпично-монолитные здания и сооружения, в том числе: | 7,030 | 18,261 | 7,988 | 4,707
3.1 | Жилые дома | 6,983 | 18,261 | 6,318 | 4,822
3.2 | Учреждения образования | 7,345 | 18,261 | 8,410 | 4,857
3.3 | Учреждения образовательные дошкольные | 7,079 | 18,261 | 8,660 | 4,637
3.4 | Учреждения здравоохранения | 6,711 | 18,261 | 8,563 | 4,510
3.5 | Административные здания |  |  |  |
3.6 | Пожарные депо |  |  |  |
4 | Монолитные здания и сооружения с навесными фасадами, в том числе: | 6,806 | 18,261 | 8,413 | 4,439
4.1 | Жилые дома | 6,441 | 18,261 | 8,416 | 3,747
4.2.1 | Учреждения образовательные дошкольные | 6,478 | 18,261 | 8,347 | 4,332
4.2.2 | Учреждения общеобразовательные | 6,636 | 18,261 | 7,629 | 4,511
4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
4.4 | Административные здания | 6,920 | 18,261 | 8,587 | 4,107
4.5 | Паркинги многоуровневые | 7,557 | 18,261 | 9,088 | 5,500
5 | Панельные здания, в том числе: | 7,350 | 18,261 | 8,007 | 5,554
5.1 | Жилые дома | 7,568 | 18,261 | 8,178 | 6,110
5.2 | Учреждения образования | 7,163 | 18,261 | 7,893 | 5,101
5.4 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
5.5 | Административные здания |  |  |  |
5.6 | Паркинги многоуровневые | 7,320 | 18,261 | 7,950 | 5,451
6 | Каркасные здания и сооружения, в том числе: |  |  |  |
6.1 | Паркинги многоуровневые |  |  |  |
7 | Очистные сооружения | 7,415 | 18,261 | 7,482 | 5,678
8 | Трансформаторные подстанции | 7,476 | 18,261 | 7,843 | 4,915
9 | Строительство автомобильных дорог | 6,104 | 18,261 | 8,712 | 4,928
10 | Строительство автомагистралей и скоростных дорог1 | 5,987 | 18,261 | 8,219 | 4,959
11 | Строительство дорог из сборных железобетонных плит | 6,174 | 18,261 | 8,584 | 5,216
12 | Устройство тротуаров из асфальтобетонных смесей | 6,898 | 18,261 | 8,433 | 5,879
13 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | 8,155 | 18,261 | 9,867 | 5,600
14 | Устройство тротуаров из гранитных плит и мелкоразмерного штучного камня | 5,430 | 18,261 | 8,356 | 3,487
15 | Устройство трамвайных путей | 6,913 | 18,261 | 8,180 | 5,815
16 | Устройство контактной сети | 8,043 | 18,261 | 8,396 | 6,368
17 | Строительство мостов и набережных | 7,125 | 18,261 | 5,620 | 5,829
18 | Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства | 6,690 | 18,261 | 6,934 | 5,195
19 | Устройство наружных сетей водоснабжения | 7,167 | 18,261 | 7,541 | 4,910
20 | Устройство наружных сетей водоотведения | 5,901 | 18,261 | 7,504 | 4,278
21 | Устройство наружных сетей теплоснабжения | 4,989 | 18,261 | 7,425 | 4,152
22 | Устройство наружных сетей газоснабжения | 6,663 | 18,261 | 7,728 | 4,387
23 | Устройство наружных сетей водоотведения, водо-, тепло-, газо- и электроснабжения методом горизонтально-направленного бурения |  |  |  |
24 | Строительство кабельных линий электропередач | 4,288 | 18,261 | 8,929 | 3,611
25 | Строительство воздушных линий электропередач | 6,307 | 18,261 | 8,857 | 5,650
26 | Устройство наружного освещения | 6,175 | 18,261 | 8,313 | 5,040
27 | Озеленение и благоустройство территории | 8,127 | 18,261 | 8,043 | 5,603
28 | Строительство гидротехнических и портовых сооружений | 7,501 | 18,261 | 8,966 | 6,343
29 | Виды работ при строительстве жилых домов и других зданий и сооружений городского хозяйства |  |  |  |
29.1 | Земляные работы | 12,994 | 18,261 | 9,453 | 4,584
29.2.1 | Устройство фундаментов ленточных | 9,659 | 18,261 | 9,104 | 7,686
29.2.2 | Устройство фундаментов на свайных основаниях | 4,373 | 18,261 | 3,460 | 4,701
29.3 | Монтаж несущих и ограждающих конструкций из сборного бетона и железобетона | 8,738 | 18,261 | 8,005 | 8,509
29.4.1 | Монтаж бетонных и железобетонных монолитных конструкций | 7,268 | 18,261 | 8,398 | 4,988
29.4.2 | Монтаж бетонных и железобетонных монолитных конструкций для дорожно-мостового строительства | 6,813 | 18,261 | 6,763 | 4,162
29.5.1 | Монтаж строительных металлических конструкций | 6,389 | 18,261 | 8,262 | 5,146
29.5.2 | Монтаж строительных металлических конструкций для дорожно-мостового строительства | 7,661 | 18,261 | 7,455 | 6,311
29.6 | Устройство наружных и внутренних стен из кирпича и блоков | 8,139 | 18,261 | 8,374 | 6,589
29.7 | Устройство перегородок из кирпича и блоков | 8,470 | 18,261 | 8,220 | 5,917
29.8 | Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит | 9,038 | 18,261 | 9,923 | 4,611
29.9 | Монтаж деревянных конструкций | 6,926 | 18,261 | 8,976 | 3,902
29.10 | Заполнение оконных проемов | 4,311 | 18,261 | 9,673 | 3,551
29.11 | Заполнение дверных проемов | 4,724 | 18,261 | 8,128 | 3,893
29.12 | Устройство кровель: |  |  |  |
29.12.1 | — рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа изофлекс, изопласт и т.п.) и мастичных | 5,828 | 18,261 | 9,474 | 4,028
29.12.2 | — рулонных "дышащего" типа | 6,110 | 18,261 | 9,995 | 3,981
29.12.3 | — металлических и металлочерепичных | 6,893 | 18,261 | 8,717 | 4,162
29.12.4 | — из черепицы (керамической и полимернаполненной) | 8,490 | 18,261 | 8,484 | 7,084
29.12.5 | — из черепицы (битумной) | 5,742 | 18,261 | 8,356 | 3,400
29.12.6 | — из волнистых листов типа "Ондулин" | 4,339 | 18,261 | 8,410 | 3,550
29.13 | Устройство полов: |  |  |  |
29.13.1 | — с покрытием из линолеума и полимерных плиток по готовому основанию | 6,507 | 18,261 | 10,984 | 4,624
29.13.2 | — то же, с устройством стяжки | 7,786 | 18,261 | 12,429 | 5,109
29.13.3 | — паркетных | 6,167 | 18,261 | 11,058 | 4,575
29.13.4 | — из паркетной доски и ламината | 4,337 | 18,261 | 11,036 | 3,706
29.13.5 | — из керамических плиток | 9,564 | 18,261 | 10,788 | 5,255
29.13.6 | — бетонных, цементных и металлоцементных | 10,159 | 18,261 | 9,639 | 5,981
29.13.7 | — из досок и брусков | 9,158 | 18,261 | 13,000 | 5,496
29.13.8 | — асфальтобетонных | 7,350 | 18,261 | 11,399 | 5,802
29.13.9 | — из мраморных и гранитных плит | 9,256 | 18,261 | 10,452 | 5,703
29.13.10 | — наливных | 11,063 | 18,261 | 14,320 | 5,966
29.14 | Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий | 10,454 | 18,261 | 11,779 | 5,455
29.15.1 | Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «сухих» процессах) | 8,668 | 18,261 | 11,939 | 5,595
29.15.2 | Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «мокрых» процессах) | 12,381 | 18,261 | 14,404 | 6,508
29.16 | Наружные отделочные работы: |  |  |  |
29.16.1 | — штукатурка с последующей окраской | 12,453 | 18,261 | 6,315 | 6,393
29.16.2 | — наружная облицовка зданий искусственными плитками | 12,213 | 18,261 | 13,301 | 8,243
29.16.3 | — наружная облицовка зданий природным камнем и линейными фасонными камнями | 10,690 | 18,261 | 10,947 | 5,394
29.17 | Устройство внутренних инженерных систем: |  |  |  |
29.17.1 | — водоснабжения | 6,063 | 18,261 | 8,605 | 4,059
29.17.2 | — водоотведения | 6,546 | 18,261 | 8,504 | 4,243
29.17.3 | — теплоснабжения | 6,504 | 18,261 | 9,696 | 4,497
29.17.4 | — газоснабжения | 5,890 | 18,261 | 8,467 | 4,140
29.17.5 | — вентиляции и кондиционирования | 6,995 | 18,261 | 8,906 | 3,409
29.18.1 | Устройство электроосвещения и электросилового оборудования | 6,566 | 18,261 | 8,430 | 3,326
29.18.2 | Устройство электроосвещения и электросилового оборудования в зданиях с электрическими плитами | 5,851 | 18,261 | 8,442 | 3,475
29.19 | Электромонтажные работы по центральным тепловым пунктам и подающим насосным станциям | 12,682 | 18,261 | 7,747 | 4,054
29.20 | Устройство слаботочных систем | 10,164 | 18,261 | 6,663 | 4,576
29.21 | Монтаж лифтов | 13,475 | 18,261 | 7,184 | 4,481
29.22 | Монтаж оборудования котельных | 12,767 | 18,261 | 8,341 | 7,220
29.23 | Монтаж технологических трубопроводов | 6,351 | 18,261 | 7,638 | 5,042
29.24 | Теплоизоляционные работы конструкций и трубопроводов | 7,249 | 18,261 | 10,039 | 4,186
29.25 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация) | 9,442 | 18,261 | 13,132 | 7,264
29.26.1 | Выполнение земляных работ с устройством дренажа на автомобильных дорогах | 6,682 | 18,261 | 7,504 | 4,242
29.26.2 | Выполнение земляных работ с устройством дренажа на автомагистралях и скоростных дорогах1 | 8,876 | 18,261 | 7,476 | 5,672
29.27.1 | Устройство оснований автомобильных дорог, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | 5,983 | 18,261 | 7,522 | 5,103
29.27.2 | Устройство оснований автомагистралей и скоростных дорог, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований1 | 6,299 | 18,261 | 7,107 | 5,546
28.27.3 | Устройство оснований тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | 8,332 | 18,261 | 8,681 | 6,235
29.28.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | 4,902 | 18,261 | 4,060 | 4,766
29.28.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия автомагистралей и скоростных дорог1 | 4,898 | 18,261 | 4,151 | 4,764
29.28.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров | 5,153 | 18,261 | 3,029 | 4,994
29.29 | Укладка тротуарной плитки | 8,439 | 18,261 | 6,275 | 5,065
29.30 | Устройство гранитного бордюра | 5,432 | 18,261 | 7,481 | 4,533
29.31 | Устройство набивных щебеночных дорожек и площадок | 8,288 | 18,261 | 8,283 | 6,347
29.32 | Устройство покрытия в трамвайных путях из литой асфальтобетонной смеси | 6,439 | 18,261 | 3,128 | 6,444
29.33 | Монтаж и укладка гранитных изделий при строительстве мостов и набережных | 7,142 | 18,261 | 7,747 | 4,759
29.34 | Устройство стального перильного ограждения мостов и набережных | 6,650 | 18,261 | 6,079 | 5,495
29.35 | Посадка деревьев, кустарников, цветов | 10,930 | 18,261 | 8,825 | 6,999
29.36 | Устройство газонов | 10,912 | 18,261 | 9,023 | 5,144
29.37 | Подводно-технические работы | 10,967 | 18,261 | 9,441 | 5,352
29.38 | Пусконаладочные работы | 16,658 | 18,261 |  |
30 | Выполнение подземных работ при строительстве линий метрополитена, в том числе: | 6,878 | 18,261 | 3,196 | 7,056
30.1 | Сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход) | 5,027 | 18,261 | 2,180 | 8,717
30.2 | Сооружение подземных станционных комплексов | 8,392 | 18,261 | 5,431 | 5,303
30.3 | Сооружение перегонных тоннелей и тоннельных выработок | 5,280 | 18,261 | 2,399 | 8,419
30.4 | Сооружение вентиляционных шахт, включая нижний вентиляционный узел | 10,301 | 18,261 | 6,419 | 6,733

1Индексы пересчета сметной стоимости строительства применяются для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории IВ, II и входящих в их состав мостов.

Индексы пересчета сметной стоимости строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ
при капитальном ремонте объектов городского хозяйства

№ п/п | Наименование объектов городского хозяйства и видов работ | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Сметная стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий | 18,261 | 9,164 | 4,942
2 | Земляные работы | 18,261 | 8,754 | 4,415
3 | Фундаменты | 18,261 | 8,441 | 6,239
4 | Металлические конструкции | 18,261 | 8,775 | 5,087
5 | Конструкции из кирпича | 18,261 | 9,282 | 6,693
6 | Оконные проемы с остеклением | 18,261 | 9,593 | 3,262
7 | Дверные проемы | 18,261 | 10,121 | 4,004
8 | Деревянные конструкции | 18,261 | 10,898 | 4,038
9.1 | Кровли металлические | 18,261 | 11,208 | 4,445
9.2 | Кровли из наплавляемых материалов | 18,261 | 10,313 | 3,641
9.3 | Кровли из асбестоцементных листов | 18,261 | 8,748 | 4,886
9.4 | Кровли из черепицы керамической и полимернаполненной | 18,261 | 8,378 | 7,164
9.5 | Кровли из черепицы битумной | 18,261 | 7,982 | 3,372
9.6 | Кровли из волнистых листов типа "Ондулин" | 18,261 | 7,635 | 3,473
9.7 | Кровли рулонные "дышащего" типа | 18,261 | 9,423 | 4,190
10.1 | Паркетные полы и полы из ламината | 18,261 | 11,766 | 3,703
10.2 | Полы из досок | 18,261 | 11,839 | 4,419
10.3 | Полы с покрытием из линолеума и плиток ПХВ с ремонтом стяжки | 18,261 | 12,626 | 4,639
10.4 | Полы из керамических плиток | 18,261 | 10,769 | 4,560
10.5 | Полы из мраморной и гранитной плиты | 18,261 | 11,419 | 5,142
10.6 | Полы бетонные и цементные | 18,261 | 8,857 | 7,555
10.7 | Полы асфальтобетонные | 18,261 | 9,015 | 5,337
10.8 | Полы наливные | 18,261 | 10,422 | 5,965
11 | Внутренняя отделка зданий | 18,261 | 13,586 | 5,834
12.1 | Фасады - штукатурка с окраской | 18,261 | 8,444 | 6,285
12.2 | Фасады - окраска, ремонт швов | 18,261 | 7,572 | 4,988
12.3 | Фасады - облицовка плиткой | 18,261 | 10,928 | 6,054
13.1 | Внутренние инженерные сети ЦО | 18,261 | 9,478 | 6,997
13.2 | Внутреннее горячее и холодное водоснабжение | 18,261 | 9,623 | 4,352
13.3 | Внутренняя канализация | 18,261 | 9,623 | 4,352
13.4 | Внутреннее газоснабжение | 18,261 | 9,111 | 4,140
14.1 | Наружные сети канализации | 18,261 | 4,268 | 5,164
14.2 | Наружные сети теплоснабжения | 18,261 | 7,069 | 4,226
14.3 | Наружные сети газоснабжения | 18,261 | 7,077 | 4,410
14.4 | Наружные сети водоснабжения | 18,261 | 7,083 | 4,491
15 | Вентиляция | 18,261 | 9,828 | 3,623
16 | Наружные сети электроснабжения до 10 кВ | 18,261 | 8,958 | 5,880
17 | Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий | 18,261 | 7,705 | 4,832
18 | Наружное освещение | 18,261 | 9,339 | 4,497
19 | Слаботочные устройства | 18,261 | 7,837 | 4,780
20 | Теплоизоляционные работы | 18,261 | 10,104 | 4,547
21 | Защита от коррозии | 18,261 | 10,235 | 5,025
22 | Основания автодорог и тротуаров | 18,261 | 8,846 | 6,002
23 | Асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров и внутриквартальных проездов и площадок | 18,261 | 4,426 | 4,775
24 | Бетонные и плитные тротуары | 18,261 | 7,663 | 6,188
25 | Озеленение и благоустройство | 18,261 | 8,382 | 5,605
26 | Монтаж лифтового оборудования | 18,261 | 8,107 | 4,078

Индексы пересчета сметной стоимости технологического оборудования, предназначенного для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

№ п/п | Наименование отраслей строительства | Сметная стоимость оборудования |
1 | Жилищное строительство | 4,31 |
2 | Строительство объектов здравоохранения | 3,96 |
3 | Строительство объектов образования | 3,84 |
4 | Строительство объектов культуры | 4,13 |
5 | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения | 3,76 |
6 | Строительство объектов электроснабжения | 3,71 |
7 | Строительство объектов теплоснабжения | 3,86 |
8 | Строительство объектов дорожно-мостового хозяйства | 4,17 |
9 | Строительство метрополитена | 4,43 |

Текущие индексы изменения стоимости работ
по содержанию объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга,
осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
на июнь 2017 года

Общие положения
по применению текущих индексов изменения стоимости работ
по содержанию объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

Текущие индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства), рассчитаны к стоимости, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2011.

Индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства разработаны к каждой единичной расценке Сборников территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок на содержание объектов городского хозяйства Санкт-Петербурга (далее – Сборники ТСНэ-ТЕРэ) и предназначены для определения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода.

Определение стоимости работ в текущем уровне цен производится путем применения индексов изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства к элементам прямых затрат, определенных с использованием Сборников ТСНэ-ТЕРэ.

Определение стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства производится по территориальным единичным расценкам следующих Сборников ТСНэ-ТЕРэ:

- «Содержание автомобильных дорог. ТСНэ-ТЕРэ 1.01» (утвержден распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 115-р, от 25.08.2016 № 163-р, от 12.05.2017 № 58-р);

- «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений. ТСНэ-ТЕРэ 2.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 116-р);

- «Содержание искусственных сооружений. ТСНэ-ТЕРэ 3.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 117-р);

- «Содержание зданий и сооружений Санкт-Петербурга. ТСНэ-ТЕРэ 4.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 118-р);

- «Охрана водных объектов. ТСНэ-ТЕРэ 5.01» (утвержден распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 01.07.2016 № 119-р);

Накладные расходы и сметная прибыль начисляются от фонда оплаты труда рабочих и механизаторов в соответствии с нормативами, указанными в Общих положениях к указанным Сборникам ТСНэ-ТЕРэ.

Индексами изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства учтены:

- уровень оплаты труда с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) о средней заработной плате одного работника;

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в соответствии с «Территориальным сборником сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ-2001)»;

- сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов и услуг посредников в соответствии с «Территориальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001)».

Индексы изменения стоимости работ по содержанию объектов городского хозяйства приведены без учета налога на добавленную стоимость, который учитывается по итогу всей сметной стоимости.